附件2：

范 本

目 录

*******公司关于成立安全生产委员会的通知	1

关于安全管理人员任命的通知	3

******有限公司安全管理组织机构图	4

******有限公司安全管理人员台账	5

员工安全生产目标责任书	6

******有限公司***年度安全生产目标	8

******有限公司***年度安全生产目标分解	9

安全生产目标实施计划和考核办法	10

部门负责人安全生产管理责任书	11

总经理（主持工作）安全职责	17

副总经理安全职责	18

安全办（科）安全职责	19

人事行政部（综合部）安全职责	21

销售部（业务科）安全职责	22

生产部（科）安全职责	23

生产部（科）负责人岗位安全职责	25

试验室（技术科）安全职责	26

财务部（科）安全职责	27

实验室负责人岗位安全职责	28

车队长岗位安全职责	29

搅拌车司机岗位安全职责	30

维修岗位安全职责	31

采购岗位安全职责	33

材料岗安全职责	34

铲车司机岗位安全职责	35

生产调度岗位安全职责	36

技术（开盘）员岗位安全职责	37

工地服务岗位安全职责	38

皮带机清理安全操作规程	39

搅拌机清机安全操作规程	40

高空作业安全操作规程	42

焊接作业安全操作规程	44

气体切割作业安全操作规程	46

电气作业安全操作规程	48

骨料仓清仓作业安全操作规程	50

工地现场服务安全操作规程	52

原材料取样、检测安全操作规程	54

试块制作安全操作规程	56

安全培训需求调查表	58

***年度***部/班安全教育培训计划	59

安全培训记录	60

培训意见调查表	61

培训效果评估记录表	62

员工安全教育档案	63

安全管理人员培训台账	64

新入职员工三级安全培训教育记录卡	65

转岗、返岗人员安全教育卡	67

相关方安全告知	68

安 全 告 知 签 到 表	68

会议签到表	69

部门***月安全会议记录	70

车队安全会议记录	71

设备设施管理台账	72

主要设备设施检维修计划	73

报警连锁装置检查记录	74

手持电动工具检测表	75

电焊机绝缘电阻检测表	76

有限空间作业许可证	77

特种设备定期检验台帐	78

车载GPS使用情况周记录	79

工地路线图模板	80

道路交通安全巡视记录	81

车辆安全检查记录	82

车队交通安全周例会	83

泵车现场安全情况确认记录	84

综合性安全生产检查（模板）	85

节假日安全检查表（模板）	87

季节性安全检查表（模板）	88

安全隐患汇总登记台账	90

安全隐患整改通知单	91

**年事故管理台帐	92

****年事故、事件统计档案	93

生产安全事故调查报告	94

事故、事件回顾记录	96

事故、事件统计分析表	97

关于成立安全生产风险评价小组的通知	98

危险源辨识清单模板（生产部）	99

危险源辨识清单模板（实验室）	101

危险源辨识清单模板（财务部）	102

危险源辨识清单模板（人事行政部）	103

危险源辨识清单模板（销售部）	105

危险源检查记录	106

********有限公司关于成立双重机制领导小组和工作小组的通知	107

危险辨识与风险评价模板（财务）	108

危险辨识与风险评价模板（办公室）	109

危险辨识与风险评价模板（材料）	111

危险辨识与风险评价模板（车队）	112

危险辨识与风险评价模板（生产现场）	114

危险源公示表	118

关于成立应急救援队伍的通知	119

****年应急演练计划表	120

应急预案演练评估记录	121

道路交通事故现场处置演练方案（脚本模板）	123

应急救援演练总结	127

应急救援队伍和人员训练记录	129

应急设施/装备/物资清单	130

应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录	131

XXXX有限公司职业危害告知书	132

职业卫生培训记录	133

劳动者个人职业健康监护档案	134

职业病危害项目申报基本情况表	139

劳动防护用品发放标准	140

劳动用品发放记录	141

消防设施台账	142

灭火器月度检查卡	143

消防栓月度检查卡	143

安全警示标志设置台账	144

安全警示标识检查记录表	145

有限空间作业许可证	146

生产安全事故应急救援程序流程图	147

有限空间辨识管理台账	148

*******公司关于成立安全生产委员会的通知

公司各部门：

为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，公司特成立安全生产委员会，公司安全生产委员会下设办公室，公司安全生产委员会办公室设在XX部门。公司安全生产委员会自文件公布之日履行职责，开展工作。

一、安全生产委员会成员组成

组长：XXX 总经理

副组长：XXX 副总经理

成员：XXX XXX XXX XXX

二、主要工作

公司安全生产委员会每月召开1次会议，对安全重大问题作出决策和决定，安全生产委员会办公室，负责贯彻实施商砼公司安全生产委员会的决策和决定行使商砼公司的安全管理与监督职能。

三、主要职责

1、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

2、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

4、保证本单位安全生产投入的有效实施。

5、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

7、及时、如实报告生产安全事故。

8、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

特此通知。

*******公司

年 月 日

关于安全管理人员任命的通知

公司各部门及员工：

为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，任命***为***有限公司***职务，负责公司安全生产的具体工作。协助主要负责人做好安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

特此通知。

*******有限公司

年 月 日

******有限公司安全管理组织机构图

*******有限公司

年 月 日

******有限公司安全管理人员台账

序号	姓名	所在岗位	性别	学历	职称	证书类型	证书编号	发证日期	复审日期	备注

员工安全生产目标责任书

1、为保护本单位财产和员工人身安全，保证本单位生产经营工作顺利进行，根据国家有关劳动保护法律、法规，结合本单位的实际情况，特制定本责任书。

2、安全生产工作以“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，坚持生产经营服从安全需要的原则，确保实现安全生产和文明生产。

3、各岗位操作工为本岗位安全生产责任人，各组队长为本队组安全生产责任人，负责本队组的安全生产和安全教育工作，贯彻落实本单位安全生产制度，制订并组织实施本班组的安全生产工作实施细则，同时督促检查，确保安全生产工作的顺利开展。

4、各（部门）队组长要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不留空白。

5、各（部门）队组必须设立安全生产检查员，负责本班的日常安全生产督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每周将安全检查记录上报部门办公室，积极配合本单位落实安全生产责任制。

6、各（部门）队组必须加强本（部门）队组安全生产教育工作，务必使员工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产规章制度。

7、提高本（部门）队组员工的安全保护意识，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害,保护他人不受到伤害）。

8、各（部门负责人）队组长要教育引导本（部门）队组员工积极参与安全生产工作，发现隐患及时整改，多提有助于安全生产的合理化建议。

9、发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则。

10、各队组安全生产工作按本单位相关奖惩制度予以奖惩。

11、违规违章操作所发生的安全事故由事故责任人承担安全责任和经济责任，管理人员负管理责任。

12、 本责任书一式二份，负责人与员工各执一份，具同等法律效力。

13、本责任书有效时间：xx年1月1日至xx年12月31日

部门负责人： 员工：

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

******有限公司***年度安全生产目标

公司各部门：

为了确保公司生产安全和员工人身安全，进一步搞好公司的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现特制定公司***年安全生产目标如下：

安全方针：安全第一、预防为主、综合治理。

安全生产目标：

1、生产安全事故控制：杜绝较大及以上生产安全事故、火灾事故、中毒事故；人员死亡责任事故为零；重伤事故为零；避免和减少轻伤事故;

2、环境、职业健康：环境、职业健康生产条件达标，杜绝职业病发生；

3、行业及政府部门检查、考核优良；

4、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率95%以上。

5、各工种持证上岗率达100%；现场人员三级教育率达100%；劳务人员早班会教育率达100%；特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上岗率100%。

6、安全生产管理符合 “安全生产标准化企业”管理要求。

以上年度目标要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标结合本部门的实际进行分解实施，各级签订安全生产目标责任书，确保全年安全生产目标的实现。

******有限公司

年月日

******有限公司***年度安全生产目标分解

为了切实完成**方针目标，在所有员工中进行宣贯，使每位员工都了解**方针和目标。首先，采用职工各种会议，进行宣传、讲解，同时给每位员工发放公司的方针和目标书面材料；其次，利用公司宣传栏、标语等形式进行宣传，在职工技能培训中进行考核。

让职工明确方针和目标，然后要求职工为之努力工作，以分目标完成来实现商砼公司方针和目标。

一、各部门***年安全生产指标分别如下：

***年安全生产指标分解

考核部门	火灾

事故	伤亡

事故	重伤

事故	轻伤

事故	职业病

发病	员工持证上岗	隐患整改率	员工培训率	备注
安全科（办）	0	0	0	0	0	100%	95%	100%
生产部	0	0	0	1‰	0	100%	95%	100%
销售部	0	0	0	0	0	100%	95%	100%
财务科	0	0	0	0	0	100%	95%	100%
实验室	0	0	0	1‰	0	100%	95%	100%
人力资源部	0	0	0	0	0	100%	95%	100%
注：各部门单项指标之和不得大于公司总指标。

******有限公司

年 月 日

安全生产目标实施计划和考核办法

1.目的

为进一步增强干部对安全生产管理工作的责任感和使命感，提高干部对公司安全管理工作的积极性，公司研究决定对各部门负责人在安全管理方面的工作进行绩效考评。

2.范围

适用于公司及各级部门。

3.内容

3.1考核标准

3.1.1部门发生的轻伤事故超出搅拌站下达的年度安全指标，则该部门负责人的年度季度考核不合格。

3.1.2部门发生重伤、死亡事故，则该部门负责人的年度考核不合格（不在进行季度考核）。

3.1.3季度考核每季度进行一次，年度考核每年度进行一次。

3.2奖惩

公司根据年度考核情况进行奖惩一次，奖惩金额在年终绩效奖励中体现。

3.2.1部门完成年度安全指标的，即年度考核合格的，对部门负责人奖励xx元，部门成员每人奖励xx元。

3.2.2部门年度考核不合格的，且未发生重伤、死亡事故的，对部门负责人罚款xx元。

3.3.3部门年度考核不合格的，且发生重伤、死亡事故的，对部门负责人罚款xx元。

******有限公司

年 月 日

部门负责人安全生产管理责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《广西壮族自治区安全生产条例》以及集团公司有关安全生产工作等的要求，切实落实安全生产主体责任，依法履行安全生产管理职责，强化安全生产目标管理，有效控制和减少生产安全事故的发生，确保完成各项指标，促进安全生产与公司规模效益的协调发展，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管、谁负责”的原则，生产必须服从安全的需要；公司特与部门签订本责任书，作为考核责任单位安全生产管理的依据。

一、责任期限：

自***年1月1日起至****年12月31日止。

二、目标及安全职责：

按照各部门相关职责

科室（部门）目标分解

事故类型

科室/车间	火灾

事故	伤亡

事故	重伤

事故	轻伤

事故	职业病发病	员工执证上岗率	隐患整改率	员工培训率
经营科	0起	0起	0起	0起	0起	100%	95%	100%

三、奖罚制度

公司在每年的年底，根据公司安全生产工作目标完成情况对部门进行安全工作综合考核评价，对指标完成好的部门及个人给予公司评先评优，给予一定的奖励；对未完成指标的部门给予经济处罚。本责任书一式二份，签约双方各执一份，按照“谁主管，谁负责”的原则，履行安全产职责，责任书签订人如有工作变动，接任者为责任人。

企业负责人： 部门负责人：

具体考核办法

1、各部门负责人是所属部门的安全生产第一责任人，对本部门的生产安全、环保、消防安全、职业健康、交通安全等事故负领导责任，年度事故指标的完成情况作为考核的重要内容之一。

2、处罚标准

2.1轻伤事故、一般经济损失：在指标范围内,依据《安全生产目标实施考核办法》进行考核。超出指标的，在依据《安全生产目标实施考核办法》考核的基础上，每人.次给予xx元罚款，公司安全生产科负责人追加xx元罚款，并上交公司安全生产委员会进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

2.2重伤事故、重大经济损失：在指标范围内,依据《安全生产目标实施考核办法》进行考核。超出指标的，在依据《安全生产目标实施考核办法》考核的基础上，每人.次给予xx元罚款，公司安全生产科负责人追加xxx元罚款，并上交公司安全生产领导委员会进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

3、奖励标准

3.1单位在年度内完成指标的，奖励部门负责人xx元。

3.2罚款数额在月薪中扣除。

****年安全环保资金投入计划表

单位：元 制定时间： 年 月 日
投入经费类别	月份	合计
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
年环保资金投入计划	（1）排污费	-
（2）环境监测费	-
（3）节能减排项目技改费	-
（4）环保认证、审核费用	-
（5）环保宣传活动费用	-
（6）环保培训费	-
（7）在线监测系统运营维护费	-
（8）其他	-
月度合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
季度合计	-	-	-	-	-
年安全资金投入计划	（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；	-
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；	-
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；	-
（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；	-
（5）设备设施安全性能检测检验；	-
（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；	-
（7）安全标志及标识；	-
（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。	-
月度合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
季度合计	-	-	-	-	-
说明：

批准： 财务审核： 制表：

*****年安全环保资金投入台帐
单位：元 更新时间： 年 月 日
投入经费类别	月份	合计
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
年环保资金投入台帐	（1）排污费	-
（2）环境监测费	-
（3）节能减排项目技改费	-
（4）环保认证、审核费用	-
（5）环保宣传活动费用	-
（6）环保培训费	-
（7）在线监测系统运营维护费	-
（8）其他	-
月度合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
季度合计	-	-	-	-	-
年安全资金投入台帐	（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；	-
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；	-
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；	-
（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；	-
（5）设备设施安全性能检测检验；	-
（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；	-
（7）安全标志及标识；	-
（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。	-
月度合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
季度合计	-	-	-	-	-
说明：

总经理（主持工作）安全职责

1、承担公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作。

2、贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策和法规、规范，确保公司具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

3、掌握公司安全生产动态，定期研究安全生产工作，加强安全生产的管理。

4、组织制定安全工作中长期目标、规划，并组织实施。

5、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

6、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

7、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

8、保证本单位安全生产投入的有效实施。

9、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

10、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

11、及时、如实报告生产安全事故；在事故调查组的指导下，领导、组织有关部门或人员，配合事故调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故重复发生。

副总经理安全职责

1、协助总经理（公司负责人）抓好全面的安全生产工作，对安全生产工作负具体领导责任。

2、负责组织和审评全公司设备大中修计划，对安全措施不完善的不予审评。

3、负责审查本公司上报的安全环境等统计报表。

4、定期组织对易燃、易爆、仓库管理和交通运输的安全检查。

5、按国家规定及上级部门制定的标准，负责审批提供各种必须的劳动保护用品。

6、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

7、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

8、组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

9、组织或者参与本单位应急救援演练。

10、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

11、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

12、督促落实本单位安全生产整改措施。

安全办（科）安全职责

1、公司安全部门是本单位安全生产管理的职能部门，在本单位主管副总经理直接领导下，对本单位安全生产标准化管理体系和安全生产事故应急救援体系的正常运作负责，行使监督、检查、处罚权力。

2、贯彻执行国家、地方有关安全生产方针政策和法律、法规、规范及公司安全文明施工管理制度，组织健全本单位各项安全文明施工管理制度，并监督、检查落实。

3、组织建立健全本单位安全生产岗位责任制、消防安全责任制和岗位安全操作规程。

4、分解落实本单位年度环境、职业健康安全管理目标，确保本单位全面完成各项安全文明施工指标；组织本单位相关部门对搅拌站进行安全生产标准化履职考核。

5、负责对本单位生产现场危险源和环境因素辨识、评价、更新。指导和监督相关部门进行危险源辨识、评价和环境因素识别；对本单位生产现场重要环境因素、重大危险源实施有效控制，建立和完善本单位资质内重大危险源、重要环境因素档案；制定发布本单位《环境和职业健康安全目标、指标和管理方案》，对其进行有效控制。

6、负责督促检查各部门落实安全标准化管理工作，开展安全标准化实施情况评定工作。

7、参与本单位组织开展的安全生产教育和培训，对本部门组织开展的安全教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

8、建立本单位环境、职业健康安全应急管理机制，制定相应的应急预案，指导应急预案演练及修订，开展相应的培训活动。

9、按公司安全生产隐患排查制度、安全文明施工检查制度等要求，每月至少组织一次对本单位的安全生产检查，对事故隐患提出整改要求，督促整改，消除事故隐患。

10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

11、建立落实本单位消防管理制度，配置相应消防器材和消防设施，做好动火审批工作，减少和预防消防事故的发生。

12、识别本单位职业病情况，建立职业卫生管理制度，制定职业病防治计划及实施方案，督促各部门对工作场所职业病危害因素进行监测及评价，协助相关部门对从事职业病危害作业人员定期进行体检。

13、参与涉及生命安全、危险性较大的特种设备以及危险品的容器、运输工具的检测和监督操作使用。

14、定期召开本单位的安全工作会议，贯彻落实上级各项安全生产指令，抓好安全管理工作。

15、负责本单位有关安全生产管理方面文件的收集、转发、整理，报送各种安全管理资料及工作总结，接受公司每半年对本单位进行的安全管理履职考核。

16、建立本单位事故、事件报告、处理机制，采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。负责有关的安全事故调查处理工作，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施和处理意见。

17、会同财务部门审核本单位安全生产资金使用计划，定期对安全生产资金使用计划的实施情况进行监督审查、汇总分析。

人事行政部（综合部）安全职责

1、人力资源部门对本部门安全生产管理工作全面负责。

2、负责搅拌站生产现场合格劳动力的审定和调配，并监督检查搅拌站“三级”安全教育和安全操作规程培训落实情况，组织安排安全技术业务培训工作。

3、督促生产部门向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4、负责督促、落实特殊工种进行安全技术培训，对采用新工艺、新技术、新材料、新设备的从业人员进行专门的安全生产教育和培训。负责落实到公司实习人员进入施工生产现场前的安全教育工作。

5、负责对本单位安全生产管理机构和应急救援机构配备专职安全生产管理人员，并对其安全生产知识和管理能力进行考核，合格后方可任职。

6、负责做好本单位安全生产培训的经费计划。

7、做好员工体检工作，做好职工社会保险管理工作，建立完善管理登记台帐。

8、不定期督促检查劳动力的进退场登记、造册情况以及协助办理劳务用工手续。

9、搞好职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律、影响安全生产情节恶劣的职工，按规定提出处理意见报领导批准，给予纪律处分。

10、参加重大安全事故的调查和处理，管理好职工伤亡相关事项。

11、协助办理工伤和伤残等级鉴定及工伤理赔工作。

销售部（业务科）安全职责

1、贯彻执行国家有关安全生产法律法规、方针政策、落实公司安全生产制度和要求，组织制定本部门的安全管理制度、安全操作规程和有关规定，并贯彻实施。

2、以确保安全生产为前提，开展市场业务开拓，组织制定公司销售计划，掌握市场动态，增强风险防范意识。

3、加强本部门人员的安全教育，配合做好部门员工的安全培训工作。

4、参与公司组织的安全生产大检查，组织本部门安全检查。

5、新工地开盘前，必须及时通知生产部、车队长、安全员勘查运输路线，针对主要危险点进行危险源辨识，绘制路线图，制定详细的安全防范措施；对运输路线不符合安全行车条件或施工现场安全措施防护到位的，及时与工地管理人员协调解决施工现场安全问题，保证运输安全。

生产部（科）安全职责

1、认真落实安全生产责任和安全生产管理制度，及时传达贯彻落实上级及公司有关安全生产的会议和文件精神。协调搅拌站安全生产所需的各项资源。

2、科学组织均衡生产，保证本单位生产任务与安全管理协调一致，在下达生产计划任务的同时，要落实安全管理目标；在实行生产任务承包时，必须要签订安全生产目标管理责任书。

3、落实安全检查制度，制定本单位安全生产检查计划，负责组织本单位日常安全生产标准化检查。

4、对本单位危险性较大生产过程实施过程进行监控。

5、参加本单位涉及安全的材料、设备、设施和产品结构检测、验收。

6、加强对易燃、易爆物品的使用，存放管理，定期进行检查，对找出重点危险源进行建档登记并进行监控。

7、参加本单位危险作业的现场管理，参与教育和督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程。

8、在施工生产中采用新技术、新材料、新工艺及新设备时，要在公司有关部门的领导组织下，制定确保安全的技术措施和安全技术操作规程，发现安全隐患要停止使用；对存在的问题负责组织研究，提出预防措施并落实整改。投入使用后要跟踪使用情况，定期检查。

9、负责本单位安全生产技术管理，参加本单位每周安全生产标准化综合检查，及时解决生产、运输过程的安全技术问题。

10、发生事故时，参加安全事故应急救援，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大。

11、参加本单位相关的安全事故调查处理工作，对事故原因、责任人、防止事故再发生提出整改建议，对事故责任人提出处罚意见供领导决定。

12、定期对车间的机械设备安全使用、维修保养进行督促检查。

13、对安全生产设备、手动工具、压力容器、检测仪器仪表（涉及安全的仪表）进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

14、制定设备管理人员的培训计划并组织实施，定期对设备操作人员进行安全生产教育和安全操作规程的培训，做好安全教育记录和考核。

15、负责机械设备事故和交通事故的处理工作。

16、全部门职工按各自分工，协调配合，做好安全生产管理工作。

生产部（科）负责人岗位安全职责

1、承担本部门安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作负直接领导责任。

2、在分管领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规、方针政策。督促检查本部门人员落实公司安全生产管理制度和安全操作规程。

3、按照“管生产必须管安全”的原则，严格落实岗位安全生产责任。

4、组织开展本部门员工（含管辖相关方人员）安全操作规程、应急处置培训，提升安全生产意识。

5、接受公司安全生产委员会的监督，出现安全生产失职渎职行为，依据安全生产考核办法和制度承担责任。

6、执行相关方管理制度，坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，把相关方人员纳入本部门日常管理中，承担相关方安全管理责任。

7、每月参加公司级安全生产大检查和1次车辆专项安全检查，按期完成公司下达的隐患项整改；每月赴道路和工地进行不少于4次交通巡视。

8、每月组织2次本部门安全生产检查，及时消除生产过程中不安全问题和安全隐患。

9、执行危险作业审批制度，负责审批各类危险作业票，报送安全生产科（办）和公司领导审批，杜绝无票作业。

10、每月组织召开本部门安全生产工作会议和1次交通安全专题例会，总结交通安全管理工作，形成会议纪要和督办事项。

11、参加安全生产委员会会议、活动或主题培训。

12、及时、如实报告本部门的安全生产事故事件，禁止瞒报、谎报、迟报安全生产事故。

试验室（技术科）安全职责

1、开展科研攻关，推广采用新技术、 新工艺、革新项目和合理化建议时，凡危及人身安全的，都要制定安全防护措施并征求生产部门的意见，未经论证，无保证安全措施的项目，一律不得采纳和推广。

2、在制定中长期科技发展规划时，应有安全、卫生的规划。要积极引进推广职业安全、卫生方面的新技术。

3、在改进工艺，提高质量的各项措施中，要有可靠的安全措施。

4、在科研过程中，确保科研工程与安全，卫生设施同时设计，同时施工，同时投产，对违背“三同时”原则造成的不良后果负责。

5、对科研工作中的安全生产工作负责。

6、试验室安全工作必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在进行试验之前，试验室工作人员要对进入本室开展试验的职工进行安全教育，遵守试验室操作规程和各项安全管理规定。试验室要定期检查安全工作，做好日常安全工作记录，随时消除事故隐患。

7、应根据试验特点制定有针对性的实验操作规程和安全管理制度，并上墙公示。操作人员必须按操作规程进行实验，杜绝安全事故的发生。

8、全部门职工按各自分工，协调配合，做好安全生产管理工作。

财务部（科）安全职责

1、财务部门负责人对本单位安全管理措施经费提取使用核算管理负责。

2、根据公司规定和本单位安全生产年度计划，负责安全技术措施资金投入计划的落实。

3、对本单位安全管理措施经费要专设会计科目核算，并监督按计划实施。

4、提供安全活动所需的经费，确保安全管理工作的顺利进行，并对本单位由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、在执行经济责任承包考核时，实行安全否决权。

6、监督执行好安全生产管理奖罚资金。

7、为本单位参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

8、全部门职工按各自分工，协调配合，做好安全生产管理工作。

实验室负责人岗位安全职责

1、承担本部门安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作负直接领导责任。

2、在分管领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规、方针政策、落实公司安全生产管理制度和要求。督促检查本部门人员落实公司安全生产管理制度和安全操作规程。

3、按照“管生产必须管安全”的原则，严格落实岗位安全生产责任。

4、组织开展本部门员工（含管辖相关方人员）安全操作规程、应急处置培训，提升安全生产意识。

5、接受公司安全生产委员会的监督，出现安全生产失职渎职行为，依据安全生产考核办法和制度承担责任。

6、执行相关方管理制度，坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，把相关方人员纳入本部门日常管理中，承担相关方安全管理责任。

7、涉及剧毒化学品、易制毒化学品领用应执行双锁双签管理。

8、每月参加公司安全生产综合大检查，组织部门开展安全生产检查每月不少于2次，公司检查及自查发现的安全隐患应按期完成整改，安全隐患到期整改率100%。

9、参加安全生产委员会会议、活动或主题培训。组织部门人员每月召开一次安全生产工作例会，总结安全生产管理工作，形成会议纪要和督办事项。

10、组织编制本部门安全生产事故现场处置方案，每年至少组织1次现场处置方案演练。

11、及时、如实报告本部门的安全生产事故事件，禁止瞒报、谎报、迟报安全生产事故。

车队长岗位安全职责

1、承担车队安全生产第一责任人，对车队安全生产工作负直接责任。

2、按照“管生产必须管安全”的原则，严格落实本岗位安全生产责任。

3、积极参加公司和部门安全生产会议、活动或主题培训。

4、负责新司机上岗前安全教育和防御性驾驶培训，上岗考核;检查并监督搅拌车司机正确使用防护用品/用具。

5、负责对驾驶员进行安全操作规程、交通安全、防御性驾驶、危险和有害因素辨识与事故预防、应急处置方案等教育和培训，提高员工安全生产技能和自主安全意识，增强其事故预防和应急处置能力。

6、每年组织开展交通安全宣传周活动，推动树立交通安全理念，安全第一的思想，不断增强驾驶员交通安全意识和驾驶技能。

7、每半年组织开展消防训练和交通事故应急处置演练，提高驾驶员对车辆火灾补救方法和交通事故应急处置能力。

8、每月开展交通安全专项检查不少两次，每周开展一次车辆安全突击检查，检查发现问题督促立即维修，禁止车辆“带病”上路行驶。

9、每月开展不少四次道路交通安全的监督检查，及时纠正车辆在道路行驶过程中存在的违法、违规或违反公司安全行车规定等违章行为，并记录巡视结果。

10、坚持每周组织一次车队安全会议或活动，会议决议形成督办跟踪，闭环管理。

11、每天抽查车载卫星定位监控平台，严查车辆超速情况。

12、及时、如实报告所管范围内的安全生产事故事件，禁止瞒报、谎报、迟报安全生产事故。

搅拌车司机岗位安全职责

1、必须严格按操作规程驾驶车辆，服从交警和车辆管理人员指挥，确保人民生命财产安全。

2、出车前对车辆进行检修，灯光、制动、方向必须完好方可出车，做到宁等三分不抢一秒。

3、严格控制车速，不得超速，城区内不得超40km/h，城区外不得超60km/h，严格遵守交通规则。

4、一旦车辆发生交通事故应先保护现场，并设法营救伤员，及时通知有关部门，一律不得擅自处理。

5、严禁酒后驾驶

6、在工地上要注意自身安全，提高防患意识。

维修岗位安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，自觉克服麻痹思想和侥幸心理，对本岗位的安全生产负责。

2、严格执行检维修安全操作规程，自觉遵守本岗位安全生产责任制。

3、熟悉所有维修设备、设施的技术参数、性能。熟练掌握操作技能和维修方法。

4、积极参加公司组织各类安全生产会议、活动或主题培训；熟悉公司危险源和有害因素及其防范措施，掌握本岗位所需的安全操作规程和检维修专业技能，持证上岗。

5、严格按规定要求正确佩戴和使用劳动防护用品、用具；妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。

6、无有效安全措施的有权停止作业，汇报上级领导提出整改意见。

7、有权拒绝不符合安全生产要求或违反规章制度的指挥。

8、在检维修作业前，严格办理危险作业许可证，对危险和有害因素进行辨识，并妥善采取预防措施，防止各种事故的发生。

9、每天作业前/后对岗位、设备设施、劳保用品等进行自查。熟悉了解作业过程中设备设施、作业现场存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施，做到“四不伤害”原则。

10、在临时用电、高处作业、有限空间、起重设备等高危检维修作业时，严格执行审批手续，对作业项目进行风险分析，履行检修作业安全方案、落实各项防范措施后方可工作。

11、在动火、气割作业时，清楚作业区域周围的可燃物、易燃物品，配备消防器材，并设专人监护。

12、检维修结束后，应清理好场地，对安全装置恢复等进行检查验收，保证各种安全防护（保护）装置齐全、有效，方可离开。

13、熟悉和掌握与本岗位相关的应急处置方案，如遇紧急或突发情况，要沉着冷静、果断处置，并及时向直接领导和安全科（办）公室报告。

采购岗位安全职责

1、材料部门负责人对本单位材料的安全生产全面负责。

2、贯彻执行上级和公司的材料管理制度，监督指导搅拌站的材料管理工作。

3、制定适合本单位的材料管理细则，定期对车间的机械设备安全使用、维修保养进行督促检查。

4、负责材料的质量控制工作，定期对材料采购和进货检验工作进行指导、监督和检查。

5、对易燃、易爆物品的使用、存放按规定管理，定期进行检查，对重点危险源进行建档登记，并进行监控。

6、采购符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品、机械设备、施工机具及配件，做好安全防护用品、应急救援器材的配备和完善。

7、负责对搅拌站新旧周转材料的质量鉴定以及重复使用的周转材料的报废管理工作，确保不合格品不得进入现场。

8、制定本单位材料管理人员的培训计划并组织实施，定期对周转、上下材料操作人员进行安全生产教育和安全操作规程的培训，做好安全教育记录和考核。

9、全部门职工按各自分工，协调配合，做好安全生产管理工作。

材料岗安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、认真学习和严格遵守公司安全生产管理制度和本岗位安全操作规程要求。

3、积极参加公司各类安全生产会议、活动或主题培训。

4、每月开展相应的安全操作规程培训、考核，考核结果纳入员工月度安全绩效。

5、坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。在组织生产过程中，严格执行“五同时”的原则。

6、负责对本班组员工进行安全操作规程、危险和有害因素辨识与事故预防、应急处置方案等教育和培训，提高员工安全生产技能和自主安全意识，增强其事故预防和应急处置能力。

7、发生事故事件时，要及时向直接领导汇报在保证安全的前提下，积极参与应急救援，努力降低事故伤害，减少经济损失。

8、积极参与公司安全生产管理，有权对安全生产存在的问题和隐患提出批评或建议，有权拒绝“三违”作业行为。

9、及时、如实报告所管范围内的安全生产事故事件。

铲车司机岗位安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，自觉克服麻痹思想和侥幸心理，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、在作业过程中，必须严格遵守交通法规、公司安全生产制度，执行装载机安全操作规程要求。任何乘客不得要求驾驶员违章驾驶。

3、积极参加公司组织的各类安全生产活动、会议或主题培训，熟知本岗位安全操作规程，掌握职业健康防治和应急救援方法，提高安全生产技能，增强事故预防和应急能力。

4、新入职驾驶员上岗前需接受安全培训，考核合格后核发《内部准驾证》，方可独立驾驶，严禁无《内部准驾证》人员驾驶装载机。

5、自觉接受交警和有关部门组织交通安全再教育学习，严禁酒后或服用精神药品后驾驶车辆。

6、负责检查作业区域警报器、车载倒车提示系统完好。

7、每日做好车辆“三检”，检查随车携带灭火器完好有效，保证车和消防器材处于良好状态。

8、严格执行限速管理，作业区域内行驶速度不得超过5公里/小时；严禁在驾驶时吸烟、饮食、接听电话。

9、妥善保管和正确使用各种防护用品，定期接受职业健康检查，防治职业禁忌病发生。

生产调度岗位安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，自觉克服麻痹思想和侥幸心理，对本岗位的安全生产负责。

2、在作业过程中，必须严格遵守公司安全生产制度和本岗位安全操作规程要求。

3、服从管理，不违章作业、不冒险蛮干、不违反劳动纪律。

4、积极参加部门安全生产会议、活动或主题培训，努力提高安全意识和自我保护能力，养成遵章守纪的自觉性。

5、严格按规定要求佩戴和使用劳动防护用品，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。

6、每天作业前/后对岗位、电气设备、劳保用品等进行自查。熟悉了解作业过程中存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施，做到“四不伤害”原则。

7、发现安全隐患应当及时向直接领导汇报，并采取有效措施，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

8、发生事故事件时，要及时向直接领导汇报在保证安全的前提下，积极参与应急救援，努力降低事故伤害，减少经济损失。

9、积极参与公司安全生产管理，有权对安全生产存在的问题和隐患提出批评或建议，有权拒绝“三违”作业行为。

技术（开盘）员岗位安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，自觉克服麻痹思想和侥幸心理，对本岗位的安全生产负责。

2、在作业过程中，必须严格遵守公司安全生产制度和岗位安全操作规程要求。

3、服从管理，不违章作业、不冒险蛮干、不违反劳动纪律。

4、积极参加部门安全生产会议、活动或主题培训，努力提高安全意识和自我保护能力，养成遵章守纪的自觉性。

5、严格按规定要求佩戴和使用劳动防护用品，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。

6、每天作业前/后对岗位、电气设备、劳保用品等进行自查，确保各设备安全可靠性。

7、熟悉了解作业过程中存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施，做到“四不伤害”原则。

8、发现安全隐患应当及时向直接领导汇报，并采取有效措施，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

9、发生事故事件时，要及时向直接领导汇报在保证安全的前提下，积极参与应急救援，努力降低事故伤害，减少经济损失。

10、积极参与公司安全生产管理，有权对安全生产存在的问题和隐患提出批评或建议，有权拒绝“三违”作业行为。

工地服务岗位安全职责

1、牢固树立“安全生产、人人有责”的思想，自觉克服麻痹思想和侥幸心理，对本岗位的安全生产负责。

2、在作业过程中，必须严格遵守公司安全生产制度和岗位安全操作规程要求。

3、服从管理，不违章作业、不冒险蛮干、不违反劳动纪律。

4、积极参加部门安全生产会议、活动或主题培训，努力提高安全意识和自我保护能力，养成遵章守纪的自觉性。

5、规范要求穿戴好个人防护用品，夜间作业必须带手电筒，穿反光衣。

6、现场作业注意观察周边环境，防止被铁钉扎伤、滑跌及高空落物砸伤等伤害。

7、熟悉了解作业过程中存在的危险因素，掌握防范措施及事故应急措施，做到“四不伤害”原则。

8、发现安全隐患应当及时向直接领导汇报，并采取有效措施，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

9、发生事故事件时，要及时向直接领导汇报在保证安全的前提下，积极参与应急救援，努力降低事故伤害，减少经济损失。

10、积极参与公司安全生产管理，有权对安全生产存在的问题和隐患提出批评或建议，有权拒绝“三违”作业行为。

皮带机清理安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于皮带输送机的清理过程

3.风险辨识

高处坠落、机械伤害、触电

4.防护用品

工作服、安全帽、安全鞋、防护手套、防尘口罩

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1清理前办理停电手续，相关设备停电，挂牌上锁。

5.1.2触发输送皮带拉绳开关或急停开关至停止位。

5.1.3清理人员按照要求穿戴好个人防护用品。

5.2作业中

5.2.1清理输送皮带物料。

5.2.2清理过程中禁止启动输送皮带。

5.3 作业后

5.3.1清理清扫工具至指定位置。

5.3.2确认输送皮带无其他维修作业后，复位急停或拉绳开关。

5.3.3 按程序办理送电手续。

6.应急措施

6.1发生触电时，切断电源，使触电人尽快摆脱触电。

6.2发生机械伤害时，应先切断危险源，防止二次伤害，根据伤害情况进行处置。

6.3发生高空坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

搅拌机清机安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于混凝土搅拌机的清机作业过程

3.风险辨识

机械伤害、触电、高处坠落、火灾、粉尘

4.防护用品

工作服、安全帽、安全鞋、防护手套、防尘口罩、防护眼镜、耳塞、安全带

5.操作流程

5.1 作业前

5.1.1按照规定提前填写《搅拌机维修、清机工作许可》危险作业审批表，必须由生产部主管领导和安全主管签字确认、并在现场公示。

5.1.2停搅拌机，关好操作台的所有开关，挂上警示牌，切断控制搅拌机的电柜电源，拔下钥匙，钥匙由清理搅拌机人员保管。

5.1.3关掉搅拌机的现场急停开关，拨下钥匙，挂上警示牌，钥匙由清理搅拌机人员保管。

5.1.4进入受限空间作业，必须有专人监护，并确定内外联络方法和信号；

5.1.5安全监督人员确认后方能进行清理工作。

5.1.6检查使用工具是否完好，劳保用品是否齐全。

5.1.7使用12V及以下低压照明并按要求做好接地保护措施。

5.1.8搅拌机卸料口下方做安全隔离。

5.1.9确认计量称内无余料，搅拌机上方各阀门、仓门已关闭。

5.2作业中

5.2.1做好照明和通风设施，确保搅拌机内光线充足、空气流通，保证人身安全。

5.2.2作业过程中监护人员不得离开

5.2.3清理上部结块时注意结块掉落砸中人。

5.2.4在清理搅拌机过程中要求工作每30分钟出来休息一次，并保持足够的体力。

5.2.5 作业中严禁任何人启动搅拌机，清理人员应保管好控制开关钥匙。

5.3作业后

5.3.1作业负责人在作业后清点人员、工具、材料，防止遗留在搅拌机内。

5.3.2清洗搅拌机。

5.3.3在危险作业申请表上签字确认，撒消警示，恢复安全保护装置，交还钥匙。

5.3.4填写清机记录。

5.3.5操作员、机修人员检查无误后方可开机生产。

6.应急措施

6.1发生机械伤害时，应先切断危险源，防止二次伤害，根据伤害情况进行处置。

6.2发生高空坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

6.3发生触电时，切断电源，使触电人尽快摆脱触电。

6.4发生火灾时，应先切断危险源，就地启用灭火器材灭火；必要时启动公司级的应急救援方案。

高空作业安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于场站内各种高空作业过程

3.风险辨识

物体打击、高空坠落

4.防护用品

安全帽 、工作服、安全鞋、安全带

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1凡进行高处作业，必须进行风险分析并办理《高空作业许可证》，经批准后方可作业。

5.1.2高空作业现场负责人必须对作业人员的身体状况进行评估，严禁有职业禁忌症的人从事高处作业。

5.1.3按规定穿戴合格的劳动保护用品和安全保护用具；

5.1.4高空作业前应检查脚手架、作业平台、吊架、梯子、脚手板、防护围栏和踢脚板等，确保完好。

5.2作业中

5.2.1高空作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，各种工具要使用防掉绳固定，工具放入工具袋（套）内； 所用材料要堆放平稳。

5.2.2作业点下方要设安全警戒区，要有明显警戒标志；设专人监护，不得离开监护岗位。

5.2.3高处作业人员不得坐在平台、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息，不得倚靠边缘防护栏。

5.2.4高处作业人员必须走专用通道，严禁沿着绳索、立杆或栏杆攀登；

5.2.5特殊高处作业必需配备通讯装置，保持联络畅通。

5.2.6有六级以上大风，大雨，雷电等情况严禁登高作业。

5.2.7 严禁垂直方向上的立体交叉作业，如须分层进行作业，中间应有隔离措施。

5.3 作业后

5.3.1作业完毕清理现场，确认所有工具、物品都已安全撤离高处作业现场方可离开。

5.3.2 解除现场安全警戒。

6.应急措施

6.1发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，根据伤害情况进行处置。

6.2发生高空坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

焊接作业安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于场站内焊接作业过程

3.风险辨识

触电、火灾、灼烫、弧光、粉尘、噪音、高空坠落

4.防护用品

安全帽 、工作服、防尘口罩、防护眼镜、焊工手套、安全鞋、耳塞、安全带

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1电焊工属特种作业人员，需持有《特种作业操作证》，方可独立上岗操作。严禁无证人员从事焊接工作；

5.1.2检查焊机、焊把、电缆线完好，电缆线各接头牢固可靠，焊机接地可靠，漏电保护开关的完好性。

5.1.3电焊机应放在通风、干燥处，放置平稳，所有导线、手把线应放在干燥、不导电处，雨天时，做好防雨措施。

5.1.4检查焊机与焊钳部位是否联结可靠，绝缘良好。一次电源线长度应不大于5米，二次侧导线长度不超过30米，接头不宜超过2个。

5.1.5手把线、回线需要穿过道路时，应做好隔离措施，防止线路损坏，严禁使用厂房构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接起来代替焊接电缆使用。

5.1.6在易燃易爆区域作业时，必须办理安全操作许可证并做好相关防护措施。

5.2作业中

5.2.1多台焊机在一起同时施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并设置防光罩。

5.2.2高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

5.2.3 焊接容器时，必须排空气体，罐内无压力，确认安全后方可焊接；在容器内施焊时，容器上必须有进、出风口，并设置通风设备，容器内的照明电压不得超过12V，外设专人监护,严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。

5.2.4在焊接中，不准调节电流，必须在停焊时，使用手柄调节焊机电流，不得过快过猛，以避免损坏调节器。

5.2.5焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

5.3作业后

5.3.1工作完毕，必须先断开电源，关闭焊机，认真检查工作现场灭绝火种，清理干净现场，回收电焊机工具。

5.3.2做好维护保养工作。

6.应急措施

6.1发生触电时，切断电源，使触电人尽快摆脱触电。

6.2发生火灾时，应先切断危险源，就地启用灭火器材灭火；必要时启动公司级的应急救援方案。

6.3发生烧（烫）伤时，如小面积烧伤则立即用大量干净的水冲洗至少30 分钟，涂烧伤膏后送医院救治。

气体切割作业安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.适用范围

适用于场站内氧气、乙炔切割作业过程

3.风险辨识

火灾、爆炸、灼烫

4.防护用品

劳保服、安全鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1 作业人员应持证上岗，作业时戴好防护眼镜。

5.1.2确认割炬、气管良好，气压表、减压阀、回火防止器、防震圈安全有效。

5.1.3气瓶放置在阴凉处，并安装防倾倒装置，氧气乙炔瓶安全距离应大于5米，与明火间的距离应大于10米，如条件限制，在采取隔离措施后应不小于5米。

5.1.4切割前应确认工作场所安全，现场配备灭火器。

5.2作业中

5.2.1严禁采取滚、滑、抛等方式搬运气瓶。

5.2.2在安装减压器前应清除连接口杂质，缓慢开启阀门，氧气瓶表压保持在0.5MPa左右，乙炔瓶表压保持在0.05MPa左右。

5.2.3切割工件时，工件与地面（或工件）间应留有一定的间隙。

5.2.4切割工件时，防止切割飞溅的氧化铁渣烫伤操作者。

5.2.5气管穿过道路时，应做好防护措施；拉动气管时，要防止刮伤、夹伤气管。

5.2.6氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、割炬、氧气胶管严禁粘上易燃物质和油脂。

5.2.7切割处的灼热工件严禁放在氧气、乙炔橡胶软管、电线及安全道上。

5.2.8严禁将气管缠绕身上作业。

5.2.9严禁将气管与焊机电源线、二次线一起放置。

5.2.10严禁将氧气、乙炔瓶放置在绝缘地板上。

5.3作业后

5.3.1作业后关闭气瓶阀门，回收工具，清理现场。

5.3.2氧气瓶应保留不小于0.1Mpa、乙炔瓶应保留不小于0.01 Mpa剩余压力。

5.3.3氧气、乙炔瓶应按规定集中存放。

6.应急措施

6.1发生火灾时，应先切断危险源，就地启用灭火器材灭火，必要时启动公司级的应急救援方案。

6.2发生爆炸事件应立即将相关信息汇报上级领导，并启动公司级的应急救援方案。

6.3发生烧（烫）伤时，如小面积烧伤则立即用大量干净的水冲洗至少30 分钟，涂烧伤膏后送医院救治。

电气作业安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于场站内低压电气操作过程

3.风险辨识

触电、火灾、爆炸、机械伤害、高空坠落、物体打击

4.防护用品

工作服、安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、安全带

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1作业人员必须持有特种作业人员操作证，作业前需办理《临时用电作业许可证》。

5.1.2操作人员必须正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套等。

5.1.3检查确认绝缘安全工具及消防器材完好、齐全，并在有效期内。

5.1.4电气设备作业作时，必须执行“一人操作、一人监护”的制度。

5.1.5作业前了解作业现场设备运行状态及场地情况。

5.2作业中

5.2.1 设备巡查要沿着巡检通道进行，与带电设备保证足够的安全距离：10KV电压的安全距离0.7M。

5.2.2停送电必须办理停送电手续，检修时，要做好停电→验电→悬挂标志牌和装设遮拦的安全技术措施。

5.2.3停电倒闸操作：断路器→负荷侧隔离开关→母线侧隔离开关，送电倒闸操作反向进行，严禁带负荷拉合隔离开关（倒闸）。

5.2.4倒闸操作必须由二人进行，一人为操作监护人，一人为操作执行人。

5.2.5设备停电检修时，要做好停电→验电→悬挂标志牌和装设遮拦的安全技术措施。

5.2.6配电房内不准吸烟，动火作业需申请并获得许可。电工人员巡视配电房，进出必须随手将门锁好；

5.2.7操作室外高压设备时，应穿绝缘鞋，雨天使用的绝缘杆应有防雨罩，并不得靠近避雷器与避雷针。雷雨时，不得进行室外的正常倒闸操作。

5.2.8装卸高压熔断器时，应戴护目镜和绝缘手套，同时应使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。

5.2.9在进入电容柜工作，必须断开断路器且经过反复放电后才能进行。电容器组断开后，必须要经过5分钟后才能合闸。电容器投入运行时，禁止分闸电容器室的真空断路器控制电源及合闸电源。

5.3作业后

5.3.1工作完成后清理现场，检查设备状态。

5.3.2拆除遮拦、临时警戒设施、标示等安全防护设施，人员撤离。

5.3.3及时完成巡检记录，定期对个人、集体工器具进行维护。

6.应急措施

6.1发生触电时，立即断开电源，然后进行胸外挤压和人工呼吸抢救，同时拨打120急救电话并向上级汇报。

6.2发生火灾时，应先切断电源，就地启用干粉或二氧化碳灭火器灭火；必要时启动应急救援方案。

6.3发生爆炸事件应立即将相关信息汇报上级领导，启动公司级的应急救援方案。

6.4发生机械伤害、高空坠落时，应先切断电源，防止二次伤害，根据伤害情况进行处置。

骨料仓清仓作业安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于碎石、沙石等骨料仓清理的安全操作

3.风险辨识

坍塌、高空坠落、物体打击、粉尘

4.防护用品

安全带、安全帽、防尘口罩、护目镜、安全鞋

5.操作流程

5.1作业前

5.1.1作业前进行风险评估，办理相关危险作业许可，要有三人以上并指定专人监护；

5.1.2. 与中控操作员联系办理相关上游送料设备（上料皮带输送）停电手续，并挂上“禁止合闸”牌；

5.1.3. 检查安全带、安全绳等工器具完好，安全带要系牢其活动长度不得大于一米；

5.1.4排空相邻料仓物料，关紧阀门。

5.2作业中

5.2.1防止物料冲出伤人，确认安全后方可进入仓内作业。

5.1.2.仓内作业要严格执行从上向下清理原则，人员站立位置不得低于最高物料一米。

5.2.3清料时关闭出口阀门，需要放料时作业人员必须离开仓内。

5.2.4每次入仓连续作业时间不得超过半小时，仓外监护人员全程监控。

5.3作业后

5.3.1清理作业现场。

5.3.2确认仓内作业人员撤离方可恢复待机作业。

5.3.3恢复现场安全防护设施。

6.应急措施

6.1发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，根据伤害情况进行处置。

6.2发生高空坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

6.3如果发生坍塌事故，根据公司的《 坍塌事故专项应急预案》处理。

工地现场服务安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于工地现场服务过程

3.风险辨识

物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、车辆伤害

4.防护用品

安全帽、安全鞋、工作服、防护手套、反光衣、口罩

5.工地现场流程

5.1作业前

5.1.1操作人员上岗前需接受专项培训，经考核合格后方可独立操作。

5.1.2检查坍落度和试块制作等试验工具齐全，符合要求，防止破损划伤。

5.1.3按规范要求穿戴好个人防护用品。

5.1.4夜间操作人员必须带手电筒，穿反光衣。

5.2作业中

5.2.1注意观察周边环境，防止被铁钉扎伤、滑跌及高空落物砸伤等伤害。

5.2.2注意观察过往车辆，防止车辆伤害。注意观察现场电器线路，防止触电。

5.2.3在水下桩及人工孔桩等作业场所服务时，应注意观察周边环境，防止坠落。

5.2.4当经过泵车作业场所，应保持安全距离，防止爆管及机械伤害。

5.2.5严禁操作工地升降机等施工设备。

5.2.6施工现场登车作业时，抓稳扶梯，紧固衣物，选择合适位置工作。

5.2.7现场添加外加剂时，应戴好个人防护用品，防止溅入伤害。

5.2.8施工现场做构件回弹检测时，需拿稳钢钻，对准敲击，均匀喷洒酚酞，防止物体打击及喷溅伤人。

5.2.9施工现场做抽芯检测时，应固定取孔设备，检查设备电气线路，确认安全后方可操作。

5.2.10操作人员乘坐车辆来往工地时应系好安全带，严禁与司机闲谈；驾车时应遵守交通规则。

5.3作业后

5.3.1作业完后整理好工具。

6.应急措施

6.1发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，根据伤害情况进行处置。

6.2发生机械伤害时，应先切断危险源，防止二次伤害，根据伤害情况进行处置。

6.3发生高空坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

6.4发生车辆伤害事故，应马上组织抢救伤者，并立即报告上级。

6.5发生触电时，切断电源，使触电人尽快摆脱触电。

原材料取样、检测安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于混凝土原材料的取样及检测作业过程

3.风险辨识

车辆伤害、粉尘、高处坠落

4.防护用品

工作服、安全帽、安全鞋、手套、防尘口罩

5.操作流程

5.1 作业前

5.1.1进入工作现场时必须按规定穿戴好劳动保护用品，夜间取样时应佩戴照明工具。

5.1.2骨料堆场取样时应穿好反光衣，示意铲车司机，防止车辆伤害。

5.1.3上船取样时需俩人同行，并穿好救生衣，防止落水。

5.2 作业中

5.2.1上下粉料罐车时，待车辆停稳后方可开始作业，两手要扶稳爬梯，防止滑跌，严禁手中携带物品上下爬梯。

5.2.2开启罐车车盖前，应与司机确认罐内无压力后方可作业，严禁带压开启罐车顶盖。

5.2.3开启车顶盖时应选取安全的位置（足够的操作空间）站立，均衡用力打开顶盖。

5.2.4取样时应保持重心，防止跌落罐内。严禁进入罐内取样。

5.2.5阀门取样时应佩戴防尘口罩，站在阀门侧面上风口，缓慢打开阀门。

5.2.6骨料堆场取样时，严禁在高架头下取样，防止被砂石掩埋。

5.2.7使用震动筛，开机前应检查电气线路及设备弹簧的安全性，设备运行时应防止衣物、头发等卷入。

5.2.8 使用负压筛，开机前应检查电气线路，设备运行及清理设备时应佩戴防尘口罩。

5.2.9使用其他设备检测时，详见各单机设备操作规程《水泥净浆搅拌机》等。

5.3 作业后

5.3.1关闭设备电源，清洁器具，清扫现场。

5.3.2将实验废弃物按指定地点存放。

6.应急措施

6.1发生车辆伤害事故，应马上组织抢救伤者，并立即报告上级。

6.2发生高处坠落时，对伤员进行必要的包扎、止血、固定措施，并根据伤害情况进行处置。

试块制作安全操作规程

1.目的

规范员工行为，实现作业标准化，确保人身和设备安全

2.范围

适用于实验室混凝土取样及试块制作的操作过程

3.风险辨识

车辆伤害、机械伤害、物体打击、触电

4.防护用品

工作服、安全帽、劳保鞋、防护手套、防护眼镜、反光衣

5.操作流程

5.1 作业前

5.1.1操作人员上岗前需接受专项培训，经考核合格后方可独立操作。

5.1.2检查设备电源、接地线完好，所有紧固件安装牢固。

5.1.3试机时如出现异常立即关闭电源，及时进行维修。

5.1.4检查辅助工具齐全，无破损。

5.1.5按规范要求穿戴好个人防护用品。

5.1.6 夜间作业应穿好反光衣，佩戴好照明工具。

5.2 作业中

5.2.1 取样时注意观察周边环境，按规定路线行走。

5.2.2推斗车速度不要过快，防止滑跌。

5.2.3取样时斗车放在合理位置且扶稳，缓慢卸料。

5.2.4严禁在搅拌机下料口处边装料边取样。

5.2.5启动振动台，人机应保持安全距离，防止飞溅伤人。

5.2.6试验过程不能将非试验物品放入振动台内。

5.2.7拆模使用的空压机严禁它用，防止压缩空气伤人。

5.2.8拆模时应佩戴好防护眼镜，防止飞屑伤眼。

5.2.9试件应平稳放置在架子上，防止坠落伤人。

5.2.10搬运试块时应轻拿轻放。

5.3 作业后

5.3.1 停机后关停设备电源，清理设备卫生。

5.3.2维护、保养及检修时，必须切断设备电源。

6.应急措施

6.1发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，根据伤害情况进行处置。

6.2发生机械伤害时，应先切断危险源，防止二次伤害，根据伤害情况进行处置。

6.3发生触电时，切断电源，使触电人尽快摆脱触电。

6.4发生车辆伤害事故，应马上组织抢救伤者，并立即报告上级。

安全培训需求调查表

为了给大家在*****年提供更丰富更符合实际工作需要的培训课程,请您在你最希望学习的课程后面画“√”,或在其它栏填写你希望的课程名称。以便我们整理相关教材 (此表适合本公司所有人员) ， 同时为了更好的实施培训，丰富培训内容，请大家在1月1日前填写此表并交至办公室。

姓名
部门
职务
综合

业务	安全文化的概念
安全

管理	消防与安全管理规定
5S和安全管理的关系
安全生产事故案例分析
《安全生产法》辅导
施工安全小常识
安全生产相关法规、法律
用电安全常识
职业健康安全管理
机械设备安全常识
检修安全措施
安全

技能

危险化学品安全使用技术
安全知识培训
安全生产技术
安全十大宣教形式
现场急救与逃生
生活紧急情况处理
机械安全
其它栏
火灾预防与逃生
备注：

1、除上述课程外，可根据你自身需求填写相关学习课程（在其它类栏填写）。

2、各部门人员如对安全培训工作有更好的建议，可另附页。

3、各部门人员如有适合安全管理培训的教材可向办公室提供，以便丰富教材。

4、各部门负责人必须填写此表。

5、没有填写完整的调查表无效（如没有姓名，部门，职务及调查项目没有完成的）。

***年度***部/班安全教育培训计划

制表日期： ***年 1 月 1 日

序号	培训日期	培训类别	培训课程/内容	培训讲师	培训对像	预计 课时	外训

机构	费用 预算	培训 考核
1	1月	■內训 □外训	三级安全教育培训/转岗安全教育培训	安全员	新进员工	24	无	□是 ■否

安全培训记录

培训内容
培训时间
培训地点
签到	姓名	部门	职位	姓名	部门	职位
培训内容摘要：
评估

方式
效果

评估

培训意见调查表

培训课程名称： 培训日期： 年 月 日

姓名：______________ 部门：______________ 职位：__________________
说明：

本表请培训学员如实填写，并请结束时交予安全环保办公室。

请在选答项目方框内打“√”，需补充意见在备注栏内注明。

请你给予率直的反应及批评，以改进我们的培训工作。
项目	甲	乙	丙	丁
⑴课程内容	□ 优	□ 好	□ 尚可	□ 劣
⑵教学方法	□ 优	□ 好	□ 尚可	□ 劣
⑶授课速度	□ 太快	□ 适合	□ 太慢	□ 无意见
⑷讲习时间	□ 太长	□ 适合	□ 不足	□ 无所谓
⑸就个人背景而言课堂内容	□ 太深	□ 太浅	□ 适合	□ 无意见
⑹所学内容对工作是否用得着	□ 绝大部分	□ 大部分	□ 不多	□ 几乎没有
⑺对本课程的一般印象	□ 优	□ 好	□ 一般	□ 很差
⑻教室安排	□ 太挤	□ 适度	□ 大致舒适	□ 舒适
⑼教师整体表现	□ 优	□ 好	□ 尚可	□ 差
⑽类似培训是是否愿意参加	□ 是	□ 否	□ 不确定	□ 无所谓
培训意见与建议：

课程内容的设计过程是否科学？有哪些需要补充或取消？

教师在哪方面做得好，哪方面做得不好，应当如何改进？

就你个人而言，你尚需进行哪些培训？

培训效果评估记录表

培训名称
培训讲师
培训日期	年 月 日	培训时间	时 分—— 时 分
培训类型	□管理类□专业类□通用类□安全类	培训地点
培训方式	□行动学习	□讲授	□外部培训	□研讨会	□线下学习	□讲授/视频	□实操	□其他
培训记录	1、要求参加培训人员：人，实际参加人员：人，其中参加授课人员：人，因休假、上班不能参加进行补培训人员：人。

2、参加培训人员均能按照要求积极参加培训，培训现场纪律较好，能踊跃参加授课讲师的提问。

培训意见与建议：

1、课程内容的设计过程是否科学？有哪些需要补充或取消？

2、教师在哪方面做得好，哪方面做得不好，应当如何改进？

3、就个人而言，尚需进行哪些培训？

培训效果评估汇总分析	评估方式： □现场问答 □评估考试 □问卷调查 □实际操作

评估结果反馈：

问卷调查：

培训效果总体评价：

记录人： 日期： 年 月 日

员工安全教育档案

序号	姓名	性别	出生

年月	文化

程度	入职时间	职务	教育

内容	安全教育	备注
时 间	教育者	考试

成绩
1
2
3

安全管理人员培训台账

序号	姓名	性别	出生

年月	文件

程度	入职时间	职务	培训/教育内容	安全教育	备注
时 间	教育者	考试

成绩
1
2
3
4
5
6
7
8

新入职员工三级安全培训教育记录卡

姓名
性别
文化程度
部门
入厂时间
职务
年龄
工种
班组
电话
公司级教育	受训日期	年 月 日 ~ 年 月 日 （共计8学时）
内容	1）国家和公司有关安全生产和职业安全卫生法律、法规、规定

2）通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识

3）本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍

4）公司和本单位安全生产规章制度和五项纪律(劳动、操作、工艺、施工和工作纪律)

5）典型事故案例及其教训，事故预防的基本知识
考核	考试成绩： 考核结果：合格： 不合格：

签字确认	教育者签字： 受教育者签字：
部门级教育	受训日期	年 月 日 ~ 年 月 日 （共计8学时）
内容	1）本单位的生产概况，安全卫生状况；

2）本单位主要危险危害因素，安全技术操作规程和安全生产规章制度；

3）安全设施、个人防护用品、急救器材性能和使用方法，预防工伤事故和职业病的主要措施等；

4）典型事故案例及事故应急处理措施。

考核	考试成绩： 考核结果：合格： 不合格：
签字确认	教育者签字： 受教育者签字：
班组级教育	受训日期	年 月 日 ~ 年 月 日 （共计8学时）
内容	1）岗位生产工艺流程、工作特点和安全注意事项；

2）岗位职责范围，应知应会；

3）岗位安全技术操作规程，岗位间衔接配合的安全注意事项；

4）岗位事故预防措施，安全防护设施、个人防护用品的性能、作用和使用操作方法。

考核	考试成绩： 考核结果：合格： 不合格：
签字确认	教育者签字： 受教育者签字：
说明：1、新入职员工上岗前必须接受三级安全教育，时间不得少于24学时，考核合格后，方可上岗操作。2、考核分数达80分为合格。3、教育者和受教育者应签名。4、此表一式三份，安全管理部门存档、部门、班组各一份。

转岗、返岗人员安全教育卡

编号：

单位

部门 班组
姓名
性别
工种
部

门

级

教

育	教育内容：

1、本部门安全规章制度；

2、本部门劳动安全卫生状况、生产特点、主要危险因素及安全注意事项；

3、本部门防火重点部位、危险部位及防范措施；

4、预防工伤事故和职业病的主要措施；

5、典型事故案例教育及事故应急处理措施；

部门： 年 月 日
考核成绩
受教育人签名
教育人签名
班

组

级

教

育	教育内容：

1、本岗位（工种）安全操作规程、操作程序与动作标准、危害辩识；

2、班组生产特点、作业环境及岗位间工作衔接配合的安全卫生事项；

3、正确使用、穿戴劳动防护用品；

4、实际安全操作示范；

5、本岗位工种操作程序和动作标准

年 月 日
考核成绩
受教育人签名
教育人签名
说

明	1、本公司内调动，需进行部门级、班组级安全教育，并填写变工种人员安全教育卡。

2、变换工种的员工，必须经过上述二级安全教育，并经考核合格后才能上岗操作。

3、本表一式两份，部门、班组各存档一份。

相关方安全告知

欢迎来到*******有限公司，为了您和他人的健康与安全，请认真遵守以下安全规定和要求：

进入办公楼区域：

1、请您仔细观察并牢记办公楼的安全出口与消防通道。

2、上下楼梯时请注意脚下台阶，防止滑倒。

3、保洁人员刚清理过的地面较湿滑时，请您注意防滑。

4、未经允许，请勿随便进入他人办公室。

二、进入生产区域：

1、必须在安全管理人员的陪同下，方可进入生产区域。

2、进入生产区域，请听从带队工作人员的统一安排，未经许可，请勿擅自离队。

3、进入生产区域，一定要按照规定穿戴好劳动保护用品，必须正确佩带安全帽，并系紧下颌带；需登高时请系好安全带。

4、进入生产区域，请注意粉尘、噪声等有害因素。

5、进入生产区域，禁止随意触动各种开关、按钮；未经允许不要随意动用现场设备、设施，不要进入特定生产区域。

6、进入生产区域，请勿吸烟，勿携带易燃易爆及其它危险物品。

7、出现紧急情况，请在带队人员指挥下撤离。

安全环保办应急电话：

安 全 告 知 签 到 表

外来单位名称
告知时间
告知地点
告知人员
被 告 知 方
注：此表由外来单位接触人员进行安全告知，并在安全告知表中签到，交安全环保办进行存档。

会议签到表

名称:	日期：
时间：
主持:	地点:
序号	要求参加人员	部门/岗位	参加人员签到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

部门***月安全会议记录

会议时间
会议地点
主持人
记录人
参加人员签名
一、上月会议督办事项完成情况：
序号	存在问题	整改措施	责任人	整改期限	完成情况	验收人/日期
二、集团、控股、大区、公司信息传达(法律法规）

三、月安全会议主要内容：

四、本月会议决议及督办事项：
序号	存在问题	整改措施	责任人	整改期限	备注

车队安全会议记录

会议时间	： 分开会 ： 分闭会	会议地点
主 持 人
记 录 人
会议名称
参加人员签名
一、上周/月会议督办事项完成情况：
序号	存在问题	整改措施	责任人	整改期限	完成情况	验收人/日期
二、集团、控股、大区、公司信息传达(法律法规）

三、周/月安全会议主要内容：

四、本周/月会议决议及督办事项：
序号	存在问题	整改措施	责任人	整改期限	备注

设备设施管理台账

序号	设备名称	型号	数量	所在部位	管理责任人	检查(保养)检测情况	备注
时间	设备情况

主要设备设施检维修计划

序号	设 备 名 称	规 格 型 号	月份	备 注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填 表 单 位： 填 表 时 间： 年 月 日

填表说明：图例：大修—D、中修—Z、小修—X、检查—J 、保养—B

报警连锁装置检查记录

检查项目	区域	检查结果	检查人	检查时间	异常处理	备注
料位报警器	一号线
二号线
拉绳开关	一号线
二号线
搅拌机

连锁装置	一号线
二号线
应急照明灯

手持电动工具检测表

序号	工具名称	测量仪表	实测绝缘阻值MΏ	外观检查结果	检测周期	绝缘检测结论
1
三个月一次
2
3
4
绝缘电阻检测标准	1、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻≥7MΩ （绝缘等级为Ⅱ类）。

2、绝缘电阻用500伏兆欧表测量。
外观检查标准	1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

2、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

3、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。
检查发现的问

题及整改说明
检测验收结论
检查人
检查时间	年 月 日

电焊机绝缘电阻检测表

序号	名 称	测量仪表	一次接线侧实测绝缘阻值（MΩ）	二次接线侧实测绝缘阻值（MΩ）	绝缘检测结果	外观检查结果	检查、绝缘检测周期
1
半年检查一次
2
3
绝缘电阻检测标准	1、电焊机带电零件与外壳之间绝缘电阻≥2MΩ （绝缘等级为H/C或F）。

2、绝缘电阻用500伏兆欧表测量
外观检查标准	1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板必须采取安全防护罩或防护板隔离。

2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好。

3、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。

4、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。

5、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。
检查发现的问

题及整改说明
检测验收结论
检查人
检测时间	年 月 日

有限空间作业许可证

作业证编号：
受限空间名称及作业内容：
原有介质	主要危险因素
作业执行人：	作业监护人：
采样分析数据	分析项目	氧含量	可燃气	分析人
分析结果	采样时间
作业时间：	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
序号	主要安全措施	确认人
1	作业前对进入受限空间危险性进行分析
2	设备经过置换、吹扫、蒸煮。
3	设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩带空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧的方法补充氧。
4	相关设备进行处理，带搅拌的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。
5	检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具。
6	检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。
7	作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。
8	作业监护措施：消防器材（ ）、安全绳（ ）、气体防护设备（ ）
9	其他补充措施
危害识别：
确认人签字：
施工作业负责人意见	单位现场负责人意见	安全员审批意见	单位领导审批意见
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
完工验收	年 月 日 时 分	签名：

特种设备定期检验台帐

序号	设备名称	设备注册代码	内部编号	检验日期	检验报告 编号	检验

结论	下次检验 日期	安全附件 型号	校验日期	检(校)验存在问题整改情况	备注
1
2
3
4
5
6
7
填表日期：

车载GPS使用情况周记录

填报单位： 日期： 年 月 日-- 年 月 日止
运营商名称
GPS及服务质量	良好
GPS安装设备	生产车辆	总 数（辆）	安装GPS（台）	GPS正常使用（台）	GPS故障（次数）	GPS不能使用（台）	设定报警速度（km/h）	违规超速（次数）	违规处理（人次）
搅拌车
泵 车
违规情况
违规处理 及应对措施
审核：	填报：

工地路线图模板

道路交通安全巡视记录

巡 视 日 期	年 月 日	巡 视 人 员
车 号	时 间	开始地点	结束地点	巡视结果记录	被巡视人签名
存在问题及改进措施
序号	车号	时间	地点	不安全行为	改进措施

车辆安全检查记录

受检车号	自编号	当班驾驶员	检查地点	检查日期
检

查

内

容	1	转向系统	横拉杆□ 直拉杆□ 方向机□ 方向机助力泵□ 转向主销□
2	制动系统	制动毂□ 刹车片□ 制动踏板行程□ 脚制动器□ 驻车制动器□
3	灯光系统	远光□ 近光□ 示宽□ 转向□ 应急□ 刹车□ 雾灯□ 后照□
4	轮胎/喇叭	轮胎外观□ 轮胎气压□ 轮胎花纹□ 轮胎螺栓□ 电喇叭□
5	发动机系统	机油□ 冷却水□ 油箱□ 油箱滤网□ 水箱□ 皮带□ 气泵□
6	电器系统	蓄电池□ 电源总开关□ 车身线路□ GPS终端机□ 语音提示□
7	车身部分、物品摆放	车架连接螺栓□ 车架□ 搅拌罐□ 搅拌罐托轮□ 尾梯□ 卸料尾槽□ 全车外观□ 物品摆放□
8	随车安全器具	安全带□ 安全帽□ 警示牌□ 灭火器□ 车身反光贴□ 号牌放大字样□ 反光镜□
9	证照/号牌	驾驶证□ 行驶证□ 从业资格证□ 保险卡□ 交强险及年审标识□ 前后车号牌□
存在的问题描述	整改措施	完成时限	整改完成情况	整改确认人签字
说明：1、检查结果正常用“√”表示,不正常用“×”表示，不正常请在限期整改日内完成整改。2、受检当班驾驶员和检查人在检查完毕后应在本检查表签名。3、车辆突击安全检查由车队、安保办负责。

受检当班驾驶员： 检查人员:

车队交通安全周例会

活动时间	点 分开会	活动地点
主持人
点 分闭会
记录人
会议名称
参加人员签名
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
会后传达会议内容司机签名：	1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
活动内容简要：
序号	会议要求	计划行动	完成时限	责任人	跟踪人	落实情况

泵车现场安全情况确认记录

工地名称	检查结果	备注
检查内容	泵送设备摆放是否安全	安全* 不安全*
路面、路基是否坚固，符合安全摆放泵车条件	安全* 不安全*
现场道路、场地是否达到符合安全摆放泵车条件	安全* 不安全*
临边是否有防护措施，达到符合安全摆放泵车条件	安全* 不安全*
独立柱上、高横梁上是否有防护措施，否则禁止作业	安全* 不安全*
如在高压线下方，达不到安全距离禁止作业	安全* 不安全*
工地防护措施是否到位，达到符合安全泵送条件	安全* 不安全*
其他
驾驶员、操作员签名： 日期：

综合性安全生产检查（模板）

目的	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求	按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全生产部及公司领导汇报。
内容	见检查项目
计划	每季度至少检查一次
序号	检查项目	检查标准	检查方法（或依据）	检查评价
符合	不符合及主要问题
1	职责	检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。	依据公司安全生产责任制检查。
2	工艺	检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。	依据安全操作法检查现场和记录
3	设备	检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。	依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
4	电气	检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。	检查现场
5	仪表	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。	检查现场
6	现场管理	检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。	查现场查记录
7	安全教育	查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。	查现场查记录
8	作业证	检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。	查作业许可证
9	警示标志	对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。	检查现场
10	相关方	辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。	检查现场
11	其它
参加检查人员

签名：	日期：

节假日安全检查表（模板）

检查时间
检查人
检查目的	对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，以达到安全标准化要求
检查要求	按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向企业安委会汇报。
检查内容	见检查项目
检查计划	节假日检查
序号	检查项目	检查标准	检查方法

（或依据）	检查评价
符合	不符合及主要问题
1	保卫、消防	厂区门卫是否严格执行保卫制度。

消防设施是否完好可靠。	查现场

查记录
2	物资准备、

备用设备	生产物资是否准备充足

备用设备是否完好。	查现场
3	应急预案	应急预案是否定期演练。

应急救援器材是否齐全、完好。

应急通讯器材是否齐全、完好，保证24小时畅通。保证应急通道畅通。	查现场及记录
4	劳动纪律	厂内有无可疑外来人员。

有无上班饮酒现象。

有无迟到、早退现象。

班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关的事情的现象。

是否按时巡逻，并按规定正常交接班。	查现场及记录
综合评价与

隐患整改验证情况

季节性安全检查表（模板）

目的	针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容	见检查项目
计划	每季度不少于一次检查
序号	检查项目	检查标准	检查方法（或依据）	检查评价
符合	不符合及主要问题
1	春季安全检查	春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。	现场检查
2	夏季安全检查	夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。	现场检查
3	秋季安全检查	秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。	现场检查
4	冬季安全检查	冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。	现场检查
检查与责任制挂钩

记 录

安全隐患汇总登记台账

序号	时间	隐患部位	隐患情况（内容）	隐患等级

（一般/重大）	责任人	隐患整改期限	备注

安全隐患整改通知单

受检单位
通知书编号	（****）隐患第 号
隐患内容
建议	措施
整改时间	年 月 日前整改完，在此之前采取有效措施，确保安全
签发领导
检查人
检查单位
接收负责人
第一联 安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 日

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

安全隐患整改通知单
编号：
受检单位
通知书编号	（****）隐患第 号
隐患内容
建议	措施
整改时间	年 月 日前整改完，在此之前采取有效措施，确保安全。
签发领导
检查人
检查单位
接收负责人
第二联 交整改单位 填写人： 填写日期： 年 月 日

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

安全隐患整改回执单

编号：
：
（****）隐患第 号《隐患整改通知书》所列整改项目：
已于 年 月 日整改完毕，请验收。

整改负责人签字：
日期：
单位负责人（签字）： 年 月 日
整改措施（包括预防措施、教育）

验收人（签字）： 年 月 日
第三联 整改完后返回安全部门

**年事故管理台帐

编号：
序号	事故单位	事故时间	事故类别	伤亡人数	事故损失	事故发生概况	“四不放过”处理结果	备注
1
2
3

填报人：

****年事故、事件统计档案
编号：
序号	发生时间	事故、事件	事故原因	事故措施	事故处理	损失工日	医药费用
1
2
3
4
5
6

生产安全事故调查报告

未遂事故：是（ ）否（ ） 填报时间： 年 月 日

发生事故单位
岗位
伤害程度
日期时分
直接经济损失
间接损失
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
职务
事故经过：

主要

事故

原因

分析	直接原因：
管理方面的原因：
事故责任分析	直接责任：
管理方面的责任：
对事故责任者的处理意见
防止事故重复发生的隐患整改措施	事故直接隐患整改措施：
管理方面的隐患整改措施：
事故单位意见
质安部意见
主管领导意见

事故、事件回顾记录

回顾时间
回顾班组
班长
安全管理人员
回顾方式	讲座、讨论学习
回顾

成员
发生

单位
发生

原因
防范

措施
回顾后员工

对事故了解

情况及对防范措施了解情况
员工对事故回顾认可程度 □ 最佳 □ 较好 □ 中等 □ 一般 □ 最低
员工对已发生的事故、事件原因

的了解程度 □ 最佳 □ 较好 □ 中等 □ 一般 □ 最低
员工是否知道如何预防事故、事件的发生 □ 是 □ 部分 □ 否
备注：

员工对事故的了解情况及防范措施的了解情况须在讨论和学习后讨论后填写。

事故、事件统计分析表

序号	事故

类别	伤害

程度	直接经济损失	伤/亡人数	伤害率	死亡率	原因分析	改进措施	说明
01
填表说明：1、 事故类别分别为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 电、淹 溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍 塌、放炮、火药爆炸、容器爆炸、中毒和窒息及其他伤害等；

2、事故原因分别为：技术和设计缺陷、设备设施工具附件有缺陷、安全设施缺少或有缺陷、生产场所环境不良、个人防护用品缺少或有缺陷、没有安全操作规程或不健全、违反操作规程或劳动纪律、劳动组织不合理、教育培训不够缺乏安全操作知识、对现场工作缺乏检查或指挥错误及其它原因等；

02
03
04
05
06
07
08
09
10

关于成立安全生产风险评价小组的通知

各部门：

为了对生产过程中存在的各类危害、危险因素及其可能造成的伤害程度进行有效的识别，并通过各种方法和手段对风险进行有效控制和预防，从而实现安全生产，现成立风险评价领导小组如下：

组 长：****

副组长：****

成 员：****

风险评价工作小组如下：

组 长：****

副组长：****

成 员：****

*****有限公司

***年**月**日

危险源辨识清单模板（生产部）

设备/设施	活动内容	涉及的场所/部位	活 动 状 态	危险类别	危险源
正常	异常	紧急
编号	危 险 源
电焊机	操作	操作	√
噪音危害
设备运行产生的噪音
操作	操作
√	触电伤害
漏电产生的伤害。
操作	操作
√
电弧伤害
操作不当\违章操作，
发电机	操作	发电机房	√
噪音危害
设备运行产生的噪音。
操作	发电机房
√	火灾伤害
设备运行发生的火灾。
操作	发电机房
√	触电伤害
绝缘物质老化\破损引起漏电;未办理正常停电手续\违章操作
配电柜	使用	配电室
√	√	触电伤害
绝缘物质老化\破损引起漏电;未办理正常停电手续\违章操作
搅拌机	维护及检修	搅拌机	√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
维护及检修	搅拌机
√
机械伤害
操作不当\违章操作
清理	搅拌机
√
碎石伤害
操作不当\违章操作
√
噪音危害
设备运行产生的噪音
√	触电伤害
绝缘物质老化\破损引起漏电;未办理正常停电手续\违章操作
皮带运输机	维护	维护	√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
√
机械危害
操作不当\违章操作
√	触电伤害
绝缘物质老化\破损引起漏电;未办理正常停电手续\违章操作
√	高空坠落
检查维护平台位置高，容易发生坠落
搅拌楼	操作	楼面
√	高空坠落
检查维护平台位置高，容易发生坠落
操作	楼梯
√	跌到伤害
滑倒或踏空跌到
加油站	操作	加油站
√	火灾伤害
加油时发生的火灾
车辆维修房	检修	检修	√
噪音危害
设备运行产生的噪音
检修	检修
√
机械危害
操作不当\违章操作
汽车	交通工具	公路/工地	√
刹车不灵
驾驶过程中车速过快，容易发生碰撞危害
轮胎爆胎
驾驶过程中车速过快，容易发生碰撞危害
操作伤害
操作不当麻痹大意，容易肢体危害
安全措施
驾驶中不正常佩带安全带
违章伤害
违章驾驶/闯红灯造成的伤害
酒后驾驶
酒后驾驶造成的危害
驾驶不当
驾驶过程中接听电话/打电话/发短信，所造成的危害
洗车台	操作	楼梯
√	跌到伤害
滑倒或踏空容易发生坠落
操作	台面
√	高空坠落
洗车时踏空
备注：
员工代表确认：**** 审核：***** 填制：******

危险源辨识清单模板（实验室）

设备/设施	活动内容	涉及的场所/部位	活动状态	危险类别	危险源
正常	异常	紧急
编号	危险源
箱式电阻炉	试验操作	试验室
√
高温灼伤
操作不当高温灼伤
鼓风恒温干燥箱	试验操作	试验室
√
高温灼伤
操作不当高温灼伤
强制式单卧轴砼搅拌机	试验操作	试验室	√
粉尘危害
试配试验时有扬尘
√
噪音危害
设备运行时产生噪音
√
机械伤害
操作不当
砂含水量试验	试验操作	试验室
√
火灾
酒精燃烧法或电炉加热存在明火，操作不当易引发火灾
硝酸银试剂	试验操作	试验室	√
化学伤害
操作不当，对皮肤造成伤害
备注：

危险源辨识清单模板（财务部）

设备/设施	活动内容	涉及的场所/部位	活 动 状 态	危险类别	危险源
正常	异常	紧急
编号	危 险 源
仓库	仓储	仓库
√	火灾
烟火、火星、漏电引起油类等易燃物起火：引起仓库火灾
凭证订孔机	装订凭证
√
人身伤害
操作不当或粗心大意引起人身伤害
保险柜	现金等物	保险柜
√
被盗
密码保管不善\防盗措施未做到位
办公楼	员工工作大环境

办公楼

√	火灾
其他部门办公室突发火灾
办公室	员工工作、办公

办公室

√	火灾
绝缘物质损坏,引起漏电;引起火灾
备注：
员工代表确认：***** 审核：***** 填制：****

危险源辨识清单模板（人事行政部）

设备/设施	活动内容	涉及的场所/部位	活 动 状 态	危险类别	危险源
正常	异常	紧急
编号	危 险 源
搅拌楼地面范围	清洁	搅拌楼地面	√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
清洁	搅拌楼地面
√
高空坠物
工作环境常有石块坠落
厂区范围	清洁	厂区	√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
清洁	厂区
√
人身危害
个人疏忽，被厂区内行驶的车辆碰撞
办公楼	清洁	办公楼	√
触电危害
操作不当，造成短路或漏电
清洁	办公楼
√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
厨房	制作膳食	厨房	√
触电危害
操作不当，引致厨房电器设备短路或漏电
制作膳食	厨房	√
跌碰危害
厨房地面积水，容易发生滑跌及碰撞
制作膳食	厨房
√
噪音危害
设备运行产生的噪音
制作膳食	厨房
√
刀烫危害
操作不当，个人疏忽，容易发生刀、烫伤
制作膳食	厨房	√
爆炸危害
厨房煤气使用不当，引发爆炸
制作膳食	厨房	√
火灾危害
柴油炉没有固定检查，或使用不当，引发起火意外
制作膳食	厨房
√
高温危害
工作环境高温酷热，容易中暑
宿舍	员工住宿	宿舍	√
火灾危害
绝缘物质损坏,坏引起漏电;引起火灾
员工住宿	宿舍
√
火灾危害
不按公司规定在宿舍煮食，引发火灾
员工住宿	宿舍	√
中毒危害
热水器使用不当，引起一氧化碳中毒
员工住宿	宿舍	√
爆炸危害
煤气使用不当，引起爆炸
员工住宿	宿舍	√
触电危害
不按公司规定乱接拉电线，造成触电意外
保安	巡查	公司	√
人身危害
保卫或处理突发事故过程中发生意外
巡查	公司
√
粉尘危害
现场环境粉尘扬尘污染大
办公楼	员工工作	办公楼	√
触电危害
办公设备使用不当，造成短路或漏电
员工工作	办公楼	√
火灾危害
绝缘物质损坏,坏引起漏电;引起火灾
备注：
员工代表确认：***** 审核：******* 填制：******

危险源辨识清单模板（销售部）

设备/设施	活动内容	涉及的场所/部位	活 动 状 态	危险类别	危险源
正常	异常	紧急
编号	危 险 源
汽车	交通工具	公路/工地	√
刹车不灵
驾驶过程中车速过快，容易发生碰撞危害
√
轮胎爆胎
驾驶过程中车速过快，容易发生碰撞危害
√
操作伤害
操作不当麻痹大意，容易肢体危害
√	安全措施
驾驶中不正常佩带安全带
√
违章伤害
违章驾驶/闯红灯造成的伤害
√	酒后驾驶
酒后驾驶造成的危害
√	驾驶不当
驾驶过程中接听电话/打电话/发短信，所造成的危害
工地现场	销售工作	工地现场
√	高空坠物
进入工地现场不佩带安全帽
√	扎脚危害
进入工地现场不穿戴劳保鞋
√
自身伤害
不遵循工地现场的安全告示/安全条例
√
安全危害
不听从工地管理人员的指挥/要求
工地/检测站	销售服务	工地/检测站
√
操作危害
搬运试件过程中操作不当/麻痹大意，容易肢体危害
销售办公室	销售办公、工作	销售办公室	√
火灾
绝缘物质损坏,坏引起漏电;引起火灾
√
触电危害
绝缘物质老化\破损引起漏电\违章操作
备注：
员工代表确认：**** 审核：**** 填制：*****

危险源检查记录

序号	危险源	检查场所	检查结果	检查人签字/日期
01	雷击触电	厂区构建物避雷设施；变电站变压器、电线杆；触电保护设施；防漏电保护装置；接地、接零装置；	完好
02	高低温	制热、制冷及通风设备；厂区通风情况	完好
03	内涝水灾	防洪设备设施；排水设施；周边可能引起汇水位置	完好
04	车辆伤害	厂内机动车技术状况；建立运输、装卸设备的技术档案	完好
05	火灾	避雷设施；电气电线；防灭火设备；建筑物间防火间距；过负荷报警保护器；变压器；电缆接头；配电室	完好
06	噪声	隔音设施；厂区安全防护用品；个体听力防护；	完好
07	粉尘	除尘器；厂区洒水降尘；厂区通风	完好
08	机械伤害	安全防护设施；防跑偏装置；紧急停车装置	完好
09	物体打击	安全防护措施、电梯设备安全状况	完好
10	高处坠落	安全警示标志；防护设施	完好
11	地震	老化的建(构)筑物	完好

********有限公司关于成立双重机制领导小组和工作小组的通知

各部门：

为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理，落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据《安全生产法》及《应急综[2019]16号文》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，成立公司双重机制领导小组及专业工作小组，具体如下：

双重机制领导小组

组 长：****

副组长：****

成 员：****

专业工作小组：

组 长：

成 员：

特此通知

******有限公司

****年**月**日

危险辨识与风险评价模板（财务）

序号	所属

部门	作业

活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	财务部	安全教育	管理因素	未进行法律法规、管理制度、操作规程、岗位职责培训	各种伤害	按安全培训教育管理制度组织部门进行专题培训	3	1	15	45	2级
2	财务部	安全检查	管理因素	未按要求进行各类安全检查	各种伤害	落实安全检查与事故隐患排查治理管理制度	3	2	15	90	3级
3	财务部	安全会议	管理因素	各部门班组未坚持召开班前安全会	各种伤害	落实班组达标制度，定期召开班组会	3	2	15	90	3级
4	财务部	安全防护	管理因素	部门未按规定发放劳动保护用品	各种伤害	落实劳保用品管理制度，加强监督检查	3	1	15	45	2级
5	财务部	劳动纪律	管理因素	酒后上班	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	1	15	45	2级
6	财务部	劳动纪律	管理因素	串岗、脱岗	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	15	90	3级
7	财务部	安全培训	管理因素	未进行三级教育考核	各类伤害	严格执行安全教育培训管理制度，三级教育考核合格后方可上岗	3	1	15	45	2级
8	财务部	三违行为	人的因素	违反安全规章制度	各种伤害	落实奖惩规定，强化安全教育提高安全意识，加强监督管理	3	2	15	90	3级
9	财务部	进入现场	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	3	6	15	270	4级
10	财务部	消防安全	物的因素	电线破损插座损坏导致漏电	触电、火灾	加强用电检查，配备灭火器材	1	2	15	30	2级
辨识与评价小组

（签名）	审批：	(第 页)
*** 年 ** 月 ** 日

危险辨识与风险评价模板（办公室）

序号	所属

部门	作业活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	办公室	安全教育	管理因素	未进行法律法规、管理制度、操作规程、岗位职责培训	各种伤害	按安全培训教育管理制度组织部门进行专题培训	3	1	15	45	2级
2	办公室	安全检查	管理因素	未按要求进行各类安全检查	各种伤害	落实安全检查与事故隐患排查治理管理制度	3	2	15	90	3级
3	办公室	安全会议	管理因素	各部门班组未坚持召开班前安全会	各种伤害	落实班组达标制度，定期召开班组会	3	2	15	90	3级
4	办公室	安全防护	管理因素	部门未按规定发放劳动保护用品	各种伤害	落实劳保用品管理制度，加强监督检查	3	1	15	45	2级
5	办公室	劳动纪律	管理因素	酒后上班	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	1	15	45	2级
6	办公室	劳动纪律	管理因素	串岗、脱岗	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	15	90	3级
7	办公室	安全培训	管理因素	未进行三级教育考核	各类伤害	严格执行安全教育培训管理制度，三级教育考核合格后方可上岗	3	1	15	45	2级
8	办公室	相关方	管理因素	相关方人员未进行安全告知	各种伤害	落实相关方安全管理制度，接待部门落实安全告知	3	2	15	90	3级
9	办公室	三违行为	人的因素	违反安全规章制度	各种伤害	落实奖惩规定，强化安全教育提高安全意识，加强监督管理	3	2	15	90	3级
10	办公室	进入现场	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	3	6	15	270	4级
11	办公室	食堂饮事	人的因素	人员未进行年度健康检查，未办理健康证	疾病	严格执行食堂管理制度，定期办理健康证	3	1	7	21	2级
12	办公室	食堂饮事	人的因素	烫伤、切伤	人员伤害	做好劳动防护，提高安全意识	3	1	7	21	2级
13	办公室	食堂饮事	人的因素	湿手触电	触电	做好个人防护，提高安全意识	3	6	7	126	3级
14	办公室	食堂饮事	人的因素	地面积水人员滑倒	人员伤害	做好个人防护，提高安全意识	3	1	3	9	1级
15	办公室	消防安全	物的因素	电线破损插座损坏导致漏电	触电、火灾	加强用电检查，配备灭火器材	1	2	15	30	2级
16	办公室	清洁作业	环境因素	水池、沉淀池人员不慎落水	人员伤害	设置安全护栏，悬挂安全警示标识	1	1	3	3	1级
辨识与评价小组

（签名）	审批：	(第 页)
****年 ** 月** 日

危险辨识与风险评价模板（材料）

序号	所属

部门	作业活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	材料部	安全教育	管理因素	未进行法律法规、管理制度、操作规程、岗位职责培训	各种伤害	按安全培训教育管理制度组织部门进行专题培训	3	1	15	45	2级
2	材料部	安全检查	管理因素	未按要求进行各类安全检查	各种伤害	落实安全检查与事故隐患排查治理管理制度	3	2	15	90	3级
3	材料部	安全会议	管理因素	各部门班组未坚持召开班前安全会	各种伤害	落实班组达标制度，定期召开班组会	3	2	15	90	3级
4	材料部	安全防护	管理因素	部门未按规定发放劳动保护用品	各种伤害	落实劳保用品管理制度，加强监督检查	3	1	15	45	2级
5	材料部	劳动纪律	管理因素	酒后上班	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	1	15	45	2级
6	材料部	劳动纪律	管理因素	串岗、脱岗	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	15	90	3级
7	材料部	安全培训	管理因素	未进行三级教育考核	各类伤害	严格执行安全教育培训管理制度，三级教育考核合格后方可上岗	3	1	15	45	2级
8	材料部	相关方	管理因素	相关方人员未进行安全告知	各种伤害	落实相关方安全管理制度，接待部门落实安全告知	3	2	15	90	3级
9	材料部	三违行为	人的因素	违反安全规章制度	各种伤害	落实奖惩规定，强化安全教育提高安全意识，加强监督管理	3	2	15	90	3级
10	材料部	进入现场	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	3	6	15	270	4级
11	材料部	消防安全	物的因素	电线破损插座损坏导致漏电	触电、火灾	加强用电检查，配备灭火器材	1	2	15	30	2级
12	材料部	消防安全	环境因素	雷雨天气使用地磅称量	触电、设备损坏	严格执行雷雨天气禁止使用地磅	3	1	15	45	2级
辨识与评价小组

（签名）	审批：	(第 页)
****年 ***月** 日

危险辨识与风险评价模板（车队）

序号	所属

部门	作业活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	车队	安全教育	管理因素	未进行法律法规、管理制度、操作规程、岗位职责培训	各种伤害	按安全培训教育管理制度组织部门进行专题培训	3	1	15	45	2级
2	车队	安全检查	管理因素	未按要求进行行车前安全检查	各种伤害	落实行车前安全检查，加强监督管理	3	2	15	90	3级
3	车队	安全会议	管理因素	各部门班组未坚持召开班前安全会	各种伤害	落实班组达标制度，定期召开班组会	3	2	15	90	3级
4	车队	安全防护	管理因素	部门未按规定发放劳动保护用品	各种伤害	落实劳保用品管理制度，加强监督检查	3	1	15	45	2级
5	车队	劳动纪律	管理因素	酒后上班	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	1	15	45	2级
6	车队	劳动纪律	管理因素	串岗、脱岗	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	15	90	3级
7	车队	安全培训	管理因素	未进行三级教育考核	各类伤害	严格执行安全教育培训管理制度，三级教育考核合格后方可上岗	3	1	15	45	2级
8	车队	相关方	管理因素	相关方人员未进行安全告知	各种伤害	落实相关方安全管理制度，接待部门落实安全告知	3	2	15	90	3级
9	车队	车辆行驶	管理因素	进入厂区车速过快	各种伤害	严格执行厂区限速5km，加强监督检查	3	6	7	126	3级
10	车队	三违行为	人的因素	违反安全规章制度	各种伤害	落实奖惩规定，强化安全教育提高安全意识，加强监督管理	3	2	15	90	3级
11	车队	进入现场	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	3	6	15	270	4级
12	车队	车辆行驶	人的因素	违反道路交通法律法规	人员伤亡	做到一慢二看三通过，严禁三超一疲劳，加强监管	6	3	15	270	4级
13	车队	泵送作业	人的因素	违反工地现场安全管理制度	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	7	42	2级
14	车队	消防安全	物的因素	电线破损插座损坏导致漏电	触电、火灾	加强用电检查，配备灭火器材	1	2	15	30	2级
15	车队	行车安全	环境因素	雨季工地路况不良	车辆损坏、人员伤亡	做好探路工作，做到一慢二看三通过，注意观察路况，加强行车安全教育	3	1	15	45	2级
辨识与评价小组

（签名）	审批：	(第 页)
***年 **月 ** 日

危险辨识与风险评价模板（生产现场）

序号	所属

部门	作业

活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	搅拌站	安全教育	管理因素	未进行法律法规、管理制度、操作规程、岗位职责培训	各种伤害	按安全培训教育管理制度组织部门进行专题培训	3	1	15	45	2级
2	搅拌站	安全检查	管理因素	未按要求进行安全检查	各种伤害	落实安全检查与事故隐患排查治理管理制度	3	2	15	90	3级
3	搅拌站	安全会议	管理因素	各部门班组未坚持召开班前安全会	各种伤害	落实班组达标制度，定期召开班组会	3	2	15	90	3级
4	搅拌站	安全防护	管理因素	部门未按规定发放劳动保护用品	各种伤害	落实劳保用品管理制度，加强监督检查	3	1	15	45	2级
5	搅拌站	劳动纪律	管理因素	酒后上班	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	1	15	45	2级
6	搅拌站	劳动纪律	管理因素	串岗、脱岗	各种伤害	加强现场监督检查，严格执行惩罚规定	3	2	15	90	3级
7	搅拌站	安全培训	管理因素	未进行三级教育考核	各类伤害	严格执行安全教育培训管理制度，三级教育考核合格后方可上岗	3	1	15	45	2级
8	搅拌站	相关方	管理因素	相关方人员未进行安全告知	各种伤害	落实相关方安全管理制度，接待部门落实安全告知	3	2	15	90	3级
12	搅拌站	特种作业	管理因素	允许无证人员操作	各种伤害	落实特种作业持证上岗，加强作业监督	3	3	15	135	3级
13	搅拌站	危险作业	管理因素	未办理作业审批程序	各种伤害	落实危险作业管理制度，未审批不得开工	3	2	15	90	3级
14	搅拌站	安全标识	管理因素	危险区域未粘贴警示牌	各种伤害	执行安全标识管理制度，加强监督检查	3	2	15	90	3级
15	搅拌站	安全标识	管理因素	未告知粉尘危害	各种伤害	劳动合同附职业危害告知，落实岗位职业健康培训	3	2	15	90	3级
9	搅拌站	三违行为	人的因素	违反安全规章制度	各种伤害	落实奖惩规定，强化安全教育提高安全意识，加强监督管理	3	2	15	90	3级
10	搅拌站	进入现场	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	3	6	15	270	4级
11	搅拌站	消防安全	物的因素	电线破损插座损坏导致漏电	触电、火灾	加强用电检查，配备灭火器材	1	2	15	30	2级
序号	所属

部门	作业

活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	搅拌站	高空作业	人的因素	不系安全带或未高挂低用，穿硬底鞋作业	坠落	严格执行操作规程，落实现场监督检查	3	2	15	90	3级
2	搅拌站	高空作业	人的因素	未使用工具袋，上下抛掷工具或物料	砸伤	严格执行操作规程，落实现场监督检查	3	2	15	90	3级
3	搅拌站	焊接作业	人的因素	打磨焊缝未戴防护用品	机械伤害	严格执行制度，发放防护用品，落实现场监督检查	3	2	3	18	1级
4	搅拌站	焊接作业	人的因素	焊接烟尘	尘肺病	严格执行制度，发放防护用品，落实现场监督检查	3	6	3	54	2级
5	搅拌站	焊接作业	人的因素	电焊弧光	眼部灼伤	严格执行制度，发放防护用品，落实现场监督检查	3	3	7	63	2级
6	搅拌站	焊接作业	人的因素	未设置监护人	火灾爆炸	严格执行动火作业管理制度，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
7	搅拌站	电工作业	人的因素	带电作业未穿戴绝缘鞋	触电	严格执行操作规程，落实现场监督检查	3	2	7	42	2级
8	搅拌站	电工作业	人的因素	电路检修未设置监护人	触电	严格执行操作规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
9	搅拌站	维修作业	人的因素	受限空间内维修清理作业无监护人，或监护人脱岗	机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
10	搅拌站	电工作业	物的因素	未按三级配电，未按一机一闸连接电器	触电	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
11	搅拌站	电工作业	物的因素	断电检修未设置警示标识	触电、机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	6	3	15	270	4级
12	搅拌站	雷雨作业	环境因素	进行高处作业	高处坠落	严格执行雷雨天气禁止吊装和高处作业	6	1	15	90	3级
13	搅拌站	焊接作业	环境因素	氧气乙炔气瓶在烈日下暴晒	爆炸	严格执行电氧焊操作规程，做好安全防护，加强安全监督检查	3	2	15	90	3级
14	搅拌站	焊接作业	环境因素	作业场所空气不流畅	中暑	严格执行电氧焊操作规程，做好通风，加强安全监督检查	3	2	15	90	3级
15	搅拌站	各类作业	环境因素	水池、沉淀池人员不慎落水	人员伤害	设置安全护栏，悬挂安全警示标识	3	2	15	90	3级
序号	所属

部门	作业

活动	危险源	可能导致

的危害	采取的控制措施	风险评价	风险

级别
L	E	C	D
1	搅拌站	焊接作业	物的因素	高空作业动火火花飞溅无防护	火灾	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
2	搅拌站	焊接作业	物的因素	现场堆放杂物	火灾	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
3	搅拌站	焊接作业	物的因素	未配备消防器材，动火点与气瓶安全距离不足	火灾爆炸	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
4	搅拌站	焊接作业	物的因素	电焊机未设一机一闸，电焊机外壳未接地或接零保护	触电	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
5	搅拌站	焊接作业	物的因素	焊把线露皮打火	火灾爆炸	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
6	搅拌站	焊接作业	物的因素	电焊机无防护罩	触电	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
7	搅拌站	维修作业	物的因素	手持电动工具未配漏电保护器	触电	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	7	63	2级
8	搅拌站	维修作业	物的因素	受限空间内维修清理作业未设置警示标识	机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	3	15	135	3级
9	搅拌站	维修作业	物的因素	转动部分无安全防护设施	机械伤害	设置安全防护设施，粘贴安全警示标识，落实现场安全监督检查	3	3	15	135	3级
10	搅拌站	维修作业	物的因素	空压机储气罐外皮管线破损	机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	2	15	90	3级
11	搅拌站	维修作业	物的因素	空压机储气罐压力表损坏	机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	3	2	15	90	3级
12	搅拌站	维修作业	物的因素	粉料罐顶落物	机械伤害	设置安全警示标识，落实现场安全监督检查	3	2	7	42	2级
13	搅拌站	维修作业	物的因素	材料堆场、皮带运输产生粉尘	尘肺病	严格执行制度，发放防护用品，落实现场监督检查	3	6	7	126	3级
14	搅拌站	维修作业	物的因素	楼梯临边护栏不符合安全要求	人员跌落	设置符合安全要求护栏，落实现场安全监督检查	3	3	15	135	3级
15	搅拌站	维修作业	物的因素	钢结构支撑腐蚀	机械伤害	落实现场安全监督检查，发现隐患及时整改	3	3	15	135	3级
辨识与评价小组

（签名）	审批：	(第 页)
*** 年 ** 月 ** 日

危险源公示表

序号	类型	危险源	可能导致的事故	控制措施	危险

级别	公示时间	监控责任人
1	人的因素	进入生产区域或工地施工现场未佩戴安全帽	各类伤害	严格执行劳动防护用品管理制度，落实监督检查	4级
2	人的因素	爬罐车尾作业未抓紧护栏	跌落伤害	提高安全意识，加强个人防护，正确佩戴安全帽	4级
3	人的因素	违反道路交通法律法规	人员伤亡	做到一慢二看三通过，严禁三超一疲劳，加强监管	4级
4	物的因素	断电检修未设置警示标识	触电、机械伤害	严格执行管理制度规程，落实现场监督检查	4级
5	物的因素	材料堆场、皮带运输产生粉尘	尘肺病	穿戴防尘口罩，加强职业病防治教育，落实现场监督检查	3级
6	物的因素	未按要求进行危险作业	触电、火灾、其他伤害	危险作业先审批后开工，严格执行操作规程，设置安全警示保证安全距离	3级
10	物的因素	安全防护设施缺失	人员伤亡	完善安全防护设施，粘贴安全警示标识，落实现场安全监督检查	3级
11	管理因素	未做到行车前安全检查，未召开班前安全会	各种伤害	落实班组管理制度，加强监督车辆安全检查	3级
12	环境因素	雷雨天气进行高空、吊装等作业	各种伤害	严格执行雷雨天气禁止吊装和高处作业	3级

关于成立应急救援队伍的通知

各部门：

为认真贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，应对突发事件，保障安全生产，促进公司安全发展，根据上级各安全管理部门的要求和我公司的实际情况，经公司研究决定，建立事故应急救援队伍，***担任总指挥，***担任应急管理人员。

应急救援队伍职责：承担公司内部突发性应急救援任务，包括生产安全事故、地震等自然灾害、建筑施工事故等安全事件的抢险救援工作，减少事故所造成的损失和人员伤亡。

事故应急救援队伍成员如下：

总指挥：***

副总指挥：***

警戒组：组长：****

疏散组：组长：****

义务消防组：组长：****

救援组：组长：****

后勤保障组：组长：****

特此通知

*******有限公司

****年**

****年应急演练计划表

序号	演练名称	演练时间	演练类别	演练地点	演练内容	组织部门	参与部门

应急预案演练评估记录

预案演练名称
演练地点
组织部门
总指挥
演练时间
参加人员情况

演练类别	□功能演练 □桌面演练 □全面演练

□全部预案 □部分预案	功能演练部分：
演练目标
物资准备和人员培训情况
演练过程描述
预案适宜性充分性评价	适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜

充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改

演练效果评审	人员到位情况	□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位

□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不熟练□职责不明确，操作不熟练
物资到位情况	现场物资：□现场充分，全部有效□现场准备不充分□现场资料严重缺乏

个人防护：□全部人员防护到位□个别防护不到位□大部分人员防护不到位
协调组织情况	整体组织：□明确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进

抢救组分工：□合理，高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务
实战效果评价	□达到预期目标□基本达到目标，部分环节有待改进□没有达到目标，需要新演练
外部支援部门和协作有效性	报告上级： □报告及时 □联系不上

消防部门： □按要求协作 □行动迟缓

医疗救援部门： □按要求协作 □行动迟缓

周边政府撤离配合： □按要求配合 □不配合
存在问题和改进措施	问题1：	措施：
问题2：	措施：
问题3：	措施：
问题4：	措施：
演练评审签名

道路交通事故现场处置演练方案（脚本模板）

为了防止和减少公司搅拌车交通事故中人员伤亡和财产损失，进一步检验车队在紧急情况下快速、有效的交通事故救援和应急机制，促进应急演练规范、安全、节约、有序地开展，并有针对性地采取救援措施，防止事故的扩大，特制定本演练方案。

一、演练题目：搅拌车转弯时相撞

二、演练地点：

三、演练时间：

四、演练目的

(1)检验预案。通过开展应急演练，查找《道路交通事故现场处置方案》中存在的问题，进而完善处置方案，提高处置方案的实用性和可操作性。

(2)完善准备。通过开展应急演练，检查对应急突发事件所需应急人员、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

(3)锻炼队伍。通过开展应急演练，增强公司各个部门和搅拌车驾驶员等对处置方案的熟悉程度，提高其应急处置能力。

五、演练目标

(1)应急响应

(2)道路疏通

六、演练内容

1、2017年3月28日9时00分许，莫某某驾驶***搅拌车从工地返回公司途径****附近右转弯时，与一辆迎面而来的摩托车“相撞”，发生了“道路交通事故”，致使摩托车驾驶员“受伤较重”，情况十分危机。

2、应急物资

(1)通讯设备：移动电话 、对讲机

(2)救护设备：一台“救护用车辆”、随车急救包

(3)道路警示：在前后50米处摆放好警示标志 、反光锥桶

七、演练组织机构和演练任务分工

（一）交通事故应急演练组织机构

领导小组（总指挥）：

副组长（副总指挥）：

演练人员：搅拌车驾驶员

（二）交通事故应急演练工作小组及分工

1、监督组长：

组员：

职责：对演练全程进行跟踪检查、指导，做好对演练的拍照等工作，并在结束后对演练情况进行讲评。

2、演练组长：

组员：

职责：负责做好演练车辆驾驶及事故发生后报警及协助事故调查。

3、后勤保障组长：

组员：

职责：负责调集演练所需物资装备，准备演练场地，维持演练现场秩序，保障运送车辆。

4、抢险救援组长：

组员：

职责：对事发现场周围出入口实施警戒，维护秩序，安全保卫等；

八、演练实施步骤

演练前：

1、参演人员全部在公司门前等待演练通知。

2、准备两台演练车（摩托车、搅拌车）停在公司门前路口。

开场：9：00，现场副总指挥向总指挥报告“准备就绪”，演练总指挥向现场副总指挥发出“演练开始”的命令。

演练正式开始公司门前路口，从南向北行驶的搅拌车与后方行驶的摩托车强行超车及车速过快发生碰撞，造成摩托车车头、摩托车驾驶员腿部受伤；立即将摩托车驾驶员带伤撤离危险地带，并电话报告生产部负责人，并同时在第一时间拨打“120”急救中心、“122”交通事故处理电话，告知事故发生的时间、地点、肇事车辆及伤亡情况；或安排专人在路口接应急救车辆。

如需人员救护，及时拨打120医疗救助中心电话请求救援。

如果现场发生火灾包括拆破，还应向消防部门（119）报告，向保险公司（电话）报案。

2、车队长及时向生产部领导汇报，并立即前往现场救援。

3、生产部根据实际情况决定启动应急处置，并通知与应急有关的责任人就位。

4、应急组各负责人迅速带领小组成员到达现场，向现场副总指挥报到，等候指示安排。

5抢险救援组组长：到达后报告：安全保卫组2人已经到达事发现场，等候安排，报告完毕。

现场指挥答：救助伤员，车辆检查，维持演练现场秩序。

★后勤保障组组长：

到达后报告：司机2人、紧急用车一台已经到达现场，等候安排，报告完毕。

现场副总指挥答：立即救助伤员。

★监督组组长：

报告：监督组2人已经到达现场，等候安排，报告完毕。

现场副总指挥答：救助伤员，协助维持现场秩序。

4、电动车驾驶员因在事故中被摩托车压腿部而受伤，现场救护组合力将其救出。(责任人：抢险救援组)

5、对伤者进行初步检查，确定需送医院救治，要求应急车立即送伤员入院抢救。(责任人：抢险救援组)

6、各工作组全面检查，确认无其他危险因素后向副总指挥报告。(责任人：各小组)

7、现移开事故车辆，保证道路畅通，现场应急处置结束。（抢险救援组）

8、副总指挥宣布演练结束。

9、参加应急演练的人员列队集合，演练总指挥对演练情况进行讲评。

九、演练注意事项

1、所有参加演练人员必须听从演练总（副总）指挥员的统一调度和指挥，以提高协同作战能力。

2、演练中，注意人身安全和设备安全，预防因演练造成设备故障和发生人身伤亡事故（如现场发生生产紧急事件演练中止）。

3、演练时，要搞好现场警戒和交通管制，严禁无关人员和车辆进入警戒现场，确定急救车辆在必要时能顺利到达抢救现场。

4、演练结束后，现场清理干净。

5、参加演练的部门和人员要认真对待本次演练，并根据方案中的具体任务，在正式演练前，组织有关人员到现场进行训练，以确保本次演练任务的完成。

附件1：安全生产领导小组主要成员的联系电话：

姓名	职务	移动电话	备注
附件2：应急救援器材、设备目录

器材设备名称	用途	备注

*****有限公司

***年**月**日

应急救援演练总结

根据项公司应急救援预案和生产建设情况，同时为了检验应急预案的适宜性，明确各级应急救援成员的职责，熟悉应急预案的启动、应急处置和恢复程序与应急反应能力，进一步提高现场操作人员的应急反应速度和自救能力，查找出预案中的不足，加以改进和完善，公司在****年**月**日组织开展了*****应急救援演练，具体如下：

一、成立演练指挥部

本次演练以主管安全生产的副总经理为组长，安环部经理为副组长，以各相关部门负责人、专家、救援小分队为成员。组长为本次演练总指挥，副组长为现场指挥。重点是组织开展不预先通知演练时间、地点和事件类型的应急演练。

二、开展动员大会

为了顺利完成本次*****应急救援演练，提高救援队员和现场各类操作人员对突发事故自救能力，培养一支具有快速反应能力的救援分队，当发生突发事件后能做到快速、准确地投入救援，控制事故的蔓延、把损失降到最低点。***年**月**日组织开展****应急演练动员大会，详细讲解本次演练过程及步骤。对本次参加演练人员进行分工，要求各组成员按其职责分工，协调配合完成演练。在演练结束后，由总指挥组织对“应急预案”的有效性进行评价，必要时对“应急预案”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

三、演练

根据*****应急演练要求，在演练前未确定演练出警时间，地点和内容。

1、应急演练项目：

2、应急演练地点：

3、应急救援物资：

四、演练内容

1、*****

2、

五、总结和评估

演练结束后，公司主管安全生产的副总经理***，安环部经理***及各演练成员、救护队员、观摩人员都对演练全过程进行总结评估，公司急办组织应急管理专家、演练评委组和各职能单位领导参加总结会，从演练的策划筹备、安全和服务保障、评分规则等各环节，以及对每场演练的各个节点与细节都进行分析、评价。公司组织参与演练的队伍对本次的演练效果等进行了检讨和分析，对演练暴露的薄弱环节和不足，采取了针对性的整改措施。并对井下采场冒顶等应急设施设备进行了更新说明，通过演练，要不断强化和提升应急队伍应急能力。

六、存在的问题

通过本次演练也显露出诸多的不足：

1、*****

2、******

七、改进措施

1、*******

2、*******

*******有限公司

****年**月**日

附件演练图片

应急救援队伍和人员训练记录

参加部门、人员：

训练地点
总 指 挥
训练日期
起止时间
训练项目、方案：

训练过程概述：

救援人员对职能的认知程度：

( 最佳 ( 较好 ( 中等 ( 一般 ( 最低
救援人员使用救援装备的熟练程度：

( 最佳 ( 较好 ( 中等 ( 一般 ( 最低
训练总结（包括改进建议）：

备注：

应急设施/装备/物资清单

序号	应急设施/装备

物资名称	型号	购入日期	数量	存放位置	责任人	备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录

序号	物品名称	存放位置	检查/维护

日期	存在问题	处置措施	检查人	备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

XXXX有限公司职业危害告知书

根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条的规定，现将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知您并请您签署，在劳动合同期间，您的工作岗位发生变更并且变更岗位存在职业危害因素时，将重新告知并请您签署。

劳动者姓名
岗位
接触职业危害因素	粉尘、噪声、振动
可能造成的职业病	尘肺、噪声聋
个人防护措施	安全帽、防尘口罩、防噪声耳塞
工程防护措施
劳动者权利	获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；享有身体健康检查权，费用由企业承担，获知体检结果；接受职业卫生教育和培训，费用有企业承担；患职业病后的就医权，费用按照《工伤保险条例》执行；作业场所职业卫生工作的检查权、建议权、检举和控告权。
劳动者义务及作业要求	1. 自觉遵守本岗位职业卫生操作规程和制度。

2. 正确使用职业病防护设备和个人职业病防护用品。作业时必须佩戴安全帽、防尘口罩、防噪声耳塞，佩戴不齐不得上岗。

3.积极参加职业卫生知识教育和培训。

4.定期参加职业病健康体检。

5.发现职业病危害隐患事故应当及时报单位有关人员和主要负责人。

6.树立和提高自我保护意识，避免职业病的发生。

7.离职时，应当按照本单位的规定参加离职时的职业健康体检。
本人已知道以上法规和企业制度的相关规定，并知道了职业病危害的相关因素，特此确认。

用人单位盖章 劳动者签名：

****年**月**日 *****年**月**日

职业卫生培训记录

培训课题
培训地点
日期
培训内容概述
参加培训

人员签名
效果评估	培训实施效果评价（学习效果评价法）

1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 D其 他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：

A不允许上岗工作 B再培训 其他：

学员反馈：□好；□较好；□差

绩效改善：□好；□较好；□差

测试结果的分析：□优；□良好；□差

现场应用能力：□好；□较好；□差

档案编号：****

劳动者个人职业健康监护档案

单 位： ****************有限公司

姓 名：

性 别：

建档时间： ****年**月**日

目 录

1、劳动者个人信息卡（表1）*

2、工作场所职业病危害因素检测结果（表2）*

3、历次职业健康检查结果及处理情况（表3）*

4、历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料

5、劳动者本人体检表（一人一档）

6、劳动者职业健康体检结果告知单（本人签字）

7、其他职业健康监护资料

注：“*”为职业卫生档案管理规范格式。

表1 劳动者个人信息卡

档案号：****

姓名
性别
照片
籍贯
婚姻
文化程度
嗜好
参加工作

时间
身份证号
职业史及职业病危害接触史
起止时间	工作单位	工种	接触职业病危害因素	防护措施
既往病史
疾病名称	诊断时间	诊断医院	治疗结果	备注
无	年 月 日
年 月 日
职业病诊断/鉴定
职业病名称	诊断/鉴定时间	诊断/鉴定机构	备注
无	年 月 日

表2 工作场所职业病危害因素检测结果

劳动者姓名： 档案号：

岗位	检测时间	检测机构	职业病危害因素名称	职业病危害

因素检测结果	防护措施	备注

表3 历次职业健康检查结果及处理情况

劳动者姓名： 档案号：

检查日期	检查种类	检查

结论	检查机构	岗位	人员处理情况	本人

签字	现场处理

情况
注：1）检查种类是指上岗前、在岗期间、离岗时、应急、离岗后医学随访、复查、医学观察、职业病诊断等；

2）检查结论是指未见异常、复查、疑似职业病、职业禁忌证、其他疾患、职业病等；

3）人员处理情况是指调离、暂时脱离工作岗位、复查、医学观察、职业病诊断结果等处理、安置情况及检查、诊断结果；检查结论为未见异常或其他疾患的划“——”；

4）现场处理情况是指造成职业损害的作业岗位，现场及个体防护用品整改达标情况，不需整改的可划“——”

职业病危害项目申报基本情况表

单位名称
联系电话
注册地址
工作场所地址
申报类别
申报年份
申报日期
企业规模
注册类型
行业分类
填报人
联系电话
法定代表人
联系电话
职业卫生管理人员联系
手机号码
劳动者

总人数
外委人员总数
接害总人数
职业卫生培训情况
主要负责人你培训
职业卫生管理人员培训
主要产品
产品名称
年产量
职业危害因素种类
粉尘
接触总人数	2
石灰石粉尘接触人数
物理因素
接触总人数
噪声接触人数
职业危害因素检测情况
本年度检测情况
检测报告编号
检测机构名称
粉尘
检测点数
矽尘（游离SO2含量≥10%）检测点数
水泥粉尘检测点数
石灰石粉尘检测点数
物理因素
检测点数
本年度岗中职业健康检查开展情况
体检总结报告编号
粉尘体检人数
噪声体检人数

劳动防护用品发放标准

序号	部门	种类及使用期限（月）

岗 位 工 种	安全帽	劳保鞋	绝缘鞋	分体

雨衣	雨鞋	帆布

手套	焊工

手套	胶手套	护目镜	耳塞	备注
顶/月	双/月	双/月	件/月	双/月	双/月	双/月	双/月	付/月	对/月
1
2
3
4
5
6

劳动用品发放记录

序号	用品名称	生产厂家	领用品人签名	领用日期	领用数量	备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

消防设施台账

序号	名称	规格型号	数量	安装位置	管理情况	购买/

维保时间	下次维保日期	责任人	备 注

灭火器月度检查卡

检查时间	灭火器位置	检查人	型号	下次维修日期	软管、筒体	压力
消防栓月度检查卡

检查时间	位置	检查人	水带	水枪、快接头	起盖钩	扳手

安全警示标志设置台账

主要警示标志	安全设施管理	备注
序号	标志名称	设置位置	数量	设置时间	使用负责人	维护负责人

安全警示标识检查记录表

检查人员： 检查时间：
序号	位置	警示牌名称	有无破损、变形、褪色、缺少	处理措施	责任部门	责任人

有限空间作业许可证

作业证编号：
受限空间名称及作业内容：
原有介质	主要危险因素
作业执行人：	作业监护人：
采样分析数据	分析

项目	氧含量	可燃气	分析人
分析

结果	采样时间
作业时间：	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
序号	主要安全措施	确认人
1	作业前对进入受限空间危险性进行分析
2	设备经过置换、吹扫、蒸煮。
3	设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩带空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧的方法补充氧。
4	相关设备进行处理，带搅拌的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。
5	检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具。
6	检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。
7	作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。
8	作业监护措施：消防器材（ ）、安全绳（ ）、气体防护设备（ ）
9	其他补充措施
危害识别：
确认人签字：
施工作业负责人意见	单位现场负责人意见	安全员审批意见	单位领导审批意见
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
完工验收	年 月 日 时 分	签名：

生产安全事故应急救援程序流程图

有限空间辨识管理台账

序号	存在区域	有限空间

名称	数量	主要危害因素	可能事故后果	防护要求	作业形式

（自行作业/外包作业）	审批

责任人	现场

责任人