附件1

施工现场彩钢板房及消防安全专项检查用表

市县（区）（工程名称）

序号	检查内容	检查情况
1	参建单位消防安全责任落实情况	建设单位与施工单位，总承包单位与分包单位间签订消防安全管理协议情况（明确各方职责，消防安全施工措施费用支付、使用情况等）
2
总承包单位消防安全责任落实（制度建设，消防安全责任书，管理机构与责任人员，专项方案编制及审核程序，材料进场验收和检查，对分包单位的消防安全管理等）
3
监理单位消防安全责任落实（对消防安全专项方案，项目人员资格证书，建筑材料的审核检查；督促施工单位整改及上报）
4
消防安全重点部位管理人员在岗在位及履职情况
5	办公区、生活区等临时设施消防安全	本项目施工现场活动板房共 栋，合计 平方米
6
施工现场临时设施建筑布局（防火分区、防火间距、消防通道、消防救援场地等不满足规范要求）
7
临时建筑物内（办公室、宿舍）用电线路、电气设备使用是否满足要求（重点检查是否犯规使用电磁炉、“小太阳”、“热得快”等大功率电器，在宿舍内为电动工具充电，使用非国标“插线板”，乱接乱拉电线等）
8
现场电动自行车停放及充电是否满足消防安全要求（充电装置应具有充满电后自动断电功能）
9
临时活动板房搭建施工方案编制、审批及落实情况
10
临时用房建筑构件和金属夹芯板材的芯材

燃烧性能等级达到A级
11
宿舍、办公用房的建筑层数超过3层、每层建筑面积大于300㎡无专项方案
12
尚未竣工的建筑物内设置为办公、住宿等临时场所
13
严格管理电动施工机械车辆停放充电，是否建立电动施工机械台账。
14	施工现场消防安全	施工现场是否严禁电动自行车进入
15
现场脚手架工程、高空作业场所使用的安全网是否为非阻燃性安全网
16
消防电源、水源和配电机房、水泵房等配置是否满足施工现场及施工进度要求
17
消防设施设备配置及有效情况
18
安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口等是否满足要求
19
动火作业有无违章情况（现场查验特种作业人员持证上岗，动火申请、旁站监护等是否符合要求）
20
临时用电有无违章情况（现场检查“三级配电两级保护”、“一机一闸一漏一箱”，电工持证上岗等是否符合要求）
21
易燃易爆危险品和场所防火防爆措施落实情况
22
易燃装修、保温材料及电气产品堆放及防火安全情况
其他情况：

检查人（签字）： 受检项目代表（签字）：

年 月 日

附件2

施工现场彩钢板房专项检查情况统计表

市名称： 填报人： 手机：

序号	地区名称	在建房屋市政项目数（个）	派出检查组数（组、人）	检查情况	存在违规搭建、违规采用易燃可燃材料彩钢板房项目数（个）	备注
1	市本级
共检查项目 **个，累计检查活动板房**栋，合计**平方米。其中，下发质量安全隐患停工整改建议书*份，责令停止施工*份。	如有，请另行报送项目基本情况，存在的具体问题，采取的处置措施以及实施的处罚等相关内容。
2	**县
3	**区
4
.
.
合计